Guía del usuario de VAIO

FAQ

#### ¿Qué debo hacer si el ordenador VAIO no se enciende (el indicador luminoso de encendido no se pone verde)?

- Asegúrese de que todos los cables estén bien conectados a los dispositivos, como los que van del ordenador VAIO al adaptador de CA; del adaptador de CA al cable de alimentación; y del cable de alimentación a la toma de CA. [Detalles]

- Si conecta el cable de alimentación del ordenador VAIO en un enchufe múltiple con interruptor, asegúrese de que este está encendido y de que el cable de alimentación del enchufe múltiple está bien conectado a la toma de CA.

- Si no apaga el ordenador VAIO siguiendo el procedimiento normal, la controladora de energía puede suspenderse por un error de programa.
  Desconecte todos los cables y los dispositivos periféricos, como el cable de alimentación y el dispositivo USB, extraiga el paquete de batería y espere unos cinco minutos.
  Espere unos cinco minutos y vuelva a poner todos los cables y dispositivos en su sitio y vuelva a encender el ordenador.

- Antes de utilizar por primera vez el ordenador VAIO, debe conectar el ordenador a una fuente de alimentación con el adaptador de CA.

- Compruebe que utiliza el adaptador de CA suministrado Sony.
  Para su seguridad, utilice solamente adaptadores de CA originales Sony, que Sony suministra para el ordenador VAIO.

- Puede ser que se haya agotado la batería.

- Asegúrese de que el ordenador VAIO no esté en el modo Hibernar pulsando el botón (Iniciar/Apagar (Power)) en el ordenador.
  Tenga en cuenta que si mantiene pulsado el botón (Iniciar/Apagar (Power)) de encendido durante más de cuatro segundos, el ordenador se apagará automáticamente.

- Si el ordenador VAIO se traslada directamente de un lugar frío a otro cálido o si se utiliza en un sitio con mucha humedad, se puede condensar la humedad en el interior del ordenador.
  En tal caso, deje transcurrir al menos una hora antes de encenderlo.
  No utilice el ordenador en un sitio donde haya mucha humedad (con humedad relativa superior al 80%), ya que esto podría causar averías.