Manual do utilizador VAIO

Reference

# Notas sobre os sensores integrados

Antes de utilizar os sensores integrados, leia as precauções seguintes para assegurar a utilização correcta dos mesmos.

## Notas sobre a utilização do acelerómetro integrado

- Se mudar a orientação do ecrã do computador sem fechar as aplicações em execução, tal como uma aplicação de reprodução de vídeo, poderá perder todos os dados não guardados.

- Não é possível mudar a orientação do ecrã do computador VAIO quando este está ligado a um monitor externo. Se ligar o computador a um monitor externo enquanto o computador se encontra na orientação vertical, o ecrã do computador mudará automaticamente para a orientação horizontal.

- O ecrã do computador pode apresentar imagens distorcidas se mudar a orientação do ecrã estando a protecção de ecrã activada.

- Algumas aplicações não suportam a orientação vertical e poderão não funcionar correctamente. Nesse caso, utilize o computador VAIO na orientação horizontal.

## Notas sobre a utilização da bússola integrada

- A bússola digital integrada funciona através da detecção da direcção magnética. Não deve confiar exclusivamente nas informações de localização fornecidas pela bússola digital integrada.
  A precisão da bússola digital pode ser facilmente afectada por interferências magnéticas e não funcionar correctamente, principalmente nos seguintes locais:

- Dentro de um elevador ou espaço construído com materiais ferrosos, como estruturas em ferro ou betão armado

- Junto de uma estrutura em betão armado, como uma ponte pedonal ou a ala dum aeroporto ou duma estação ferroviária

- Perto ou dentro de um comboio ou automóvel

- Perto de um transformador no chão ou de linhas de alta tensão

- Perto de um produto metálico, como uma secretária com armação metálica ou mobiliário em metal

- Perto de materiais com elevado nível de interferências magnéticas, como um íman, um suporte magnético ou altifalantes

- Ajustar o ângulo do ecrã LCD pode reduzir a precisão da bússola digital integrada; no entanto, isto é normal e não indica uma avaria. Neste caso, será necessário calibrar a bússola digital. Afaste-se de materiais que causam interferências magnéticas, como produtos metálicos ou ímanes, e efectue as acções seguintes quando executar uma aplicação que utilize a bússola digital.

- Coloque o computador VAIO sobre uma superfície plana, segure o computador com ambas as mãos e rode-o uma vez 360 graus no sentido horário com o ecrã LCD virado para cima.

- Coloque o computador VAIO sobre uma superfície plana, segure o computador com ambas as mãos e rode-o uma vez 360 graus longitudinalmente.

- Coloque o computador VAIO sobre uma superfície plana, segure o computador com ambas as mãos e rode-o uma vez 360 graus transversalmente.

- Se o problema persistir, utilize o computador VAIO num local com menor exposição a interferências magnéticas.