Podręcznik użytkownika VAIO

Najczęściej zadawane pytania

#### Co zrobić, jeśli komputer VAIO nie włącza się (wskaźnik zasilania nie świeci na zielono)?

- Upewnij się, że wszystkie kable zasilające są prawidłowo podłączone do urządzeń, np. między komputerem VAIO a zasilaczem sieciowym i między zasilaczem sieciowym a gniazdkiem sieciowym. [Szczegóły]

- W przypadku podłączenia kabla sieciowego komputera VAIO do listwy sieciowej z wyłącznikiem upewnij się, że listwa sieciowa jest włączona i prawidłowo podłączona do gniazdka sieciowego.

- Jeśli komputer VAIO nie został wyłączony prawidłowo, kontroler zasilania w komputerze mógł się zawiesić wskutek błędu oprogramowania.
  Odłącz od komputera wszystkie kable i urządzenia peryferyjne, np. kabel zasilający i urządzenie USB. Naciśnij przycisk Battery off i przytrzymaj przez trzy do pięciu sekund. Przycisk ten można nacisnąć wąską końcówką przedmiotu (takiego jak spinacz).
  Poczekaj około pięć minut, a następnie podłącz wszystkie kable i urządzenia i ponownie włącz komputer.

- Przed pierwszym włączeniem komputera VAIO należy podłączyć go do źródła zasilania za pośrednictwem zasilacza sieciowego.

- Sprawdź, czy używasz zasilacza sieciowego dostarczonego przez firmę Sony.
  Ze względów bezpieczeństwa należy używać tylko oryginalnych zasilaczy sieciowych Sony, dostarczonych przez firmę Sony razem z komputerem VAIO.

- Akumulator mógł się wyczerpać.

- Upewnij się, że komputer VAIO nie znajduje się w trybie hibernacji. W tym celu naciśnij przycisk (Zasilanie (Power)) na komputerze.
  Należy pamiętać, że naciśnięcie i przytrzymanie przycisku (Zasilanie (Power)) przez ponad cztery sekundy spowoduje, że komputer VAIO wyłączy się.

- Jeśli komputer VAIO zostanie wniesiony z miejsca o niskiej temperaturze do ciepłego pomieszczenia lub będzie użytkowany w miejscu o wysokiej wilgotności, w jego wnętrzu może skroplić się wilgoć.
  W takim przypadku należy odczekać co najmniej godzinę przed włączeniem komputera.
  Nie należy korzystać z komputera w miejscach o wysokiej wilgotności (względna wilgotność przekraczająca 80%), ponieważ może to doprowadzić do jego awarii.