Посібник користувача VAIO

Довідка

# Примітки щодо вбудованих датчиків

Перш ніж використовувати вбудовані датчики, ознайомтеся з вказаними нижче заходами безпеки для правильного користування.

## Примітки щодо використання вбудованого датчика прискорень

- Якщо змінити орієнтацію екрана, не закриваючи застосунки, що працюють, наприклад, застосунок для відтворення відео, усі незбережені дані можуть бути втрачені.

- Якщо комп'ютер VAIO підключено до зовнішнього дисплея, змінювати орієнтацію екрана комп'ютера не можна. Якщо підключити комп'ютер до зовнішнього дисплея, коли комп'ютер використовується у книжковій орієнтації, орієнтація екрана комп'ютера автоматично зміниться на альбомну (горизонтальну).

- Якщо змінити орієнтацію екрана комп'ютера, коли активовано заставку, зображення на екрані може спотворитися.

- Деякі застосунки не підтримують книжкову орієнтацію і можуть не працювати коректно. У цьому випадку використовуйте комп'ютер VAIO в альбомній орієнтації.

## Примітки щодо використання вбудованого цифрового компаса

- Робота вбудованого цифрового компаса основується на визначенні напрямку магнітного поля. Не покладайтеся цілком на інформацію про місцезнаходження, що надається вбудованим цифровим компасом.
  На точність цифрового компаса можуть з легкістю вплинути магнітні перешкоди, і він може не працювати належним чином, особливо у наступних місцях:

- Всередині ліфтів та у приміщеннях з залізних матеріалів, наприклад, сталевих каркасів або залізобетону

- поруч із залізобетонними конструкціями, наприклад, пішохідним мостом або в залах аеропорту або залізничного вокзалу

- поруч або всередині потяга або автомобіля

- Поруч з наземним трансформатором або високовольтними лініями електропередач

- Поруч з металевими виробами, наприклад, металевою рамою стола або металевими меблями

- Поруч з матеріалами, що створюють потужні магнітні перешкоди, наприклад, магніти, магнітний тримач або динаміки

- Регулювання кута нахилу РК-екрана може зменшити точність вбудованого цифрового компаса; проте це цілком нормальне явище, що не свідчить про несправність. В такому випадку треба відкалібрувати цифровий компас. Відійдіть від матеріалів, що створюють магнітні перешкоди, наприклад, від металевих виробів або магнітів, та виконайте наступні дії під час роботи застосунку, що використовує цифровий компас.

- Покладіть комп'ютер VAIO на рівну поверхню, візьміться за комп'ютер обома руками та поверніть його один раз на 360 градусів за годинниковою стрілкою РК-екраном вгору.

- Покладіть комп'ютер VAIO на рівну поверхню, візьміться за комп'ютер обома руками та поверніть його один раз на 360 градусів у поздовжньому напрямку.

- Покладіть комп'ютер VAIO на рівну поверхню, візьміться за комп'ютер обома руками та поверніть його один раз на 360 градусів у поперечному напрямку.

- Якщо проблема лишаєтсья, скористайтеся комп'ютером VAIO у місці з меншим рівнем магнітних перешкод.