Manual do utilizador VAIO

Task

# Substituir a pilha AA do teclado

Mude a pilha AA do teclado quando ficar com pouca carga.

1. Coloque o interruptor de alimentação do teclado na posição OFF.

1. Vire o teclado ao contrário e, em seguida, empurre a parte central da tampa na direcção indicada na ilustração abaixo.

1. Remova a pilha gasta, insira uma pilha alcalina AA nova (com o pólo negativo (-) primeiro) e feche a tampa.

1. Coloque o interruptor de alimentação do teclado na posição ON.

Nota

- Utilize uma pilha alcalina AA nova.

- Se não for utilizar o teclado durante algum tempo, coloque o interruptor de alimentação do teclado na posição OFF. Se planear não utilizar o teclado durante um longo período de tempo, retire a pilha AA.

- Quando a pilha ficar com pouca carga, substitua-a por uma pilha AA nova imediatamente. Se deixar uma pilha gasta no teclado, poderá verificar-se um vazamento da pilha.

- O teclado não pode ser utilizado com nenhuma das pilhas recarregáveis disponíveis actualmente no mercado; deve ser usada uma pilha AA não recarregável. Se utilizar uma pilha recarregável, esta poderá vazar e causar uma avaria.

- Não recarregue uma pilha AA de células secas.

- Consulte o manual de informações de segurança fornecido.

Tópico relacionado
Componentes e controlos do teclado
Verificar a carga restante da pilha do teclado