VAIO-käyttöopas

Tehtävä

# Akun asentaminen ja poistaminen

Akku asennetaan VAIO-tietokoneen pohjassa olevaan akkulokeroon.

## Voit asentaa akun seuraavasti

1. Sammuta VAIO-tietokone ja oheislaitteet, kytke virtajohto ja kaikki kytkentäkaapelit irti.

1. Aseta VAIO-tietokone varoen pehmeälle kankaalle tms. näyttö alaspäin.

1. Vedä tuki ylös.

1. Vedä takapaneelin yläosa ylös (1) ja irrota se (2).

1. Työnnä akun LOCK-lukitusvipu (1) avausasentoon.

1. Työnnä akkua vinosti akkulokeroon, kunnes akkulokeron molemmissa reunoissa olevat ulokkeet (1) napsahtavat akun sivujen koloihin (2).

1. Käännä akkua nuolen suuntaan ja työnnä akku paikalleen lokeroon, kunnes se napsahtaa paikalleen.

1. Työnnä akun LOCK-kytkin LOCK-asentoon, jotta akku lukittuu VAIO-tietokoneeseen.

1. Kiinnitä takapaneeli koukkuun (1) ja sulje takapaneeli (2).

## Voit poistaa akun seuraavasti

1. Noudata kohdan Voit asentaa akun seuraavasti vaiheita 1-4.

1. Työnnä akun LOCK-lukitusvipu avausasentoon.

1. Työnnä ja pidä akun RELEASE-vapautusvipua (1) paikallaan, työnnä sormesi akun ulokkeen (2) alle ja nosta akkua nuolen suuntaan.

1. Liu'uta akku irti VAIO-tietokoneesta.

1. Noudata kohdan Voit asentaa akun seuraavasti vaihetta 9.

Huomautus

- Jos poistat akun, kun VAIO-tietokone on päällä tai lepotilassa eikä sitä ole kytketty verkkolaitteeseen, menetät kaikki tallentamattomat tiedot.
  Muista sammuttaa tietokone, ennen kuin poistat akun.

Aiheeseen liittyvää
Akun lataaminen
Akun käyttöön liittyviä huomautuksia
VAIO-tietokoneen sammuttaminen