Manual do utilizador VAIO

Task

# Ligar o teclado sem fios

Se não conseguir utilizar o teclado sem fios fornecido com o computador, é provável que seja necessário configurar a ligação sem fios entre o teclado sem fios e o computador VAIO.

1. Verifique se existe uma pilha AA no teclado sem fios que pretende ligar e, em seguida, deslize o interruptor de alimentação do teclado para a posição OFF.

1. Enquanto mantém premida a tecla Ctrl direita do teclado, deslize o interruptor de alimentação do teclado para a posição ON.

O indicador de ligação acende-se.
Sugestão

- Mantenha a tecla Ctrl premida.

1. Ligue o computador VAIO. [Detalhes] Durante a apresentação do logótipo VAIO, mantenha premida a tecla Ctrl direita e coloque o teclado imediatamente à frente do ecrã do computador.

O indicador de ligação apaga-se e a ligação é estabelecida.
Nota

- Regra geral, não é necessário efectuar o procedimento de ligação para utilizar o teclado sem fios com o computador VAIO.

- Não efectue o procedimento de ligação se conseguir utilizar o teclado sem fios normalmente. Se o fizer, poderá provocar uma avaria no computador.

Tópico relacionado
Acerca do ambiente de utilização do teclado