Guide de l'utilisateur VAIO

Tâche

# Remplacement de la pile AA du clavier

Changez la pile AA du clavier lorsque le niveau de la pile devient bas.

1. Mettez le commutateur d'alimentation du clavier en position OFF.

1. Retournez le clavier et poussez le centre du couvercle dans la direction indiquée dans l'illustration ci-dessous.

1. Retirez l'ancienne pile et insérez une nouvelle pile alcaline AA (extrémité moins (-) en premier) puis fermez le couvercle.

1. Mettez le commutateur d'alimentation du clavier en position ON.

Note

- Utilisez une pile alcaline AA de remplacement neuve.

- Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser le clavier pendant un certain temps, mettez le commutateur d'alimentation du clavier en position OFF. Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser le clavier pendant une longue période, retirez la pile AA.

- Lorsque le niveau de la pile devient bas, remplacez-la rapidement avec une nouvelle pile AA. Conserver une pile usée dans le clavier peut provoquer des fuites de la pile.

- Comme le clavier ne peut pas être utilisé avec des piles rechargeables disponibles dans le commerce, utilisez une pile AA non rechargeable. Si vous utilisez une pile rechargeable, des fuites peuvent se produire, provoquant un dysfonctionnement.

- Ne rechargez pas une pile AA sèche.

- Reportez-vous au manuel d'informations de sécurité fourni.

Rubrique associée
Composants et commandes du clavier
Vérification de l'autonomie restante de la pile pour le clavier