Priručnik za VAIO

Zadatak

# Priključivanje/odspajanje replikatora ulaza

Možete priključiti svoje VAIO računalo na replikator ulaza (nije isporučen).

## Za priključivanje replikatora ulaza

1. Prije čišćenja isključite VAIO računalo i sve vanjske uređaje priključene na računalo i odspojite uređaje s računala.

Savjet

- Odspojite AC adapter i kabele povezane na ulaz za monitor i HDMI izlaz na svom VAIO računalu. Ne možete priključiti svoje VAIO računalo na replikator ulaza s ovim povezanim kabelima.

1. Povežite replikator ulaza na izvor izmjenične struje.

Uključite jedan kraj kabela za napajanje (1) u AC adapter (2) i drugi kraj u AC utičnicu (3).
Potom uključite kabel iz AC adaptera u DC IN ulaz (4) na replikatoru ulaza.
Svijetli žaruljica DC IN pokazivač struje.

1. Uklonite poklopac priključka replikatora ulaza s donjeg dijela VAIO računala.

Napomena

- Poklopac priključka replikatora ulaza može biti teško ukloniti. Pazite da ne oštetite svoje VAIO računalo ili poklopac primjenjujući dodatni pritisak kada uklanjate poklopac. Sačuvajte uklonjeni poklopac za daljnje korištenje.

1. Poravnajte stražnje donje kutove VAIO računala s vodilicama na replikatoru ulaza.

Savjet

- Kada je priključena dodatna baterija (nije isporučena) na VAIO računalo:
  pomaknite jezičak u smjeru strelice (1) za podizanje priključka (2) na replikatoru ulaza.. Provjerite je li jezičac do kraja kada priključujete replikator ulaza.

- Kada dodatna baterija nije priključena na VAIO računalo:
  Priključivanje računala dok je priključak u podignutom položaju može oštetiti priključke. Obvezno pomaknite jezičak u suprotnom smjeru od strelice za spuštanje priključka.

1. Lagano spustite svoje VAIO računalo i gurnite područje označeno strelicama dok računalo ne uskoči na mjesto.

Nemojte gurati VAIO računalo prema replikatoru ulaza ili primjenjivati povećani pritisak na računalo, jer to može uzrokovati oštećenje ili kvar računala i replikatora ulaza.
Napomena

- Obvezno koristite navedeni AC adapter za priključak replikatora ulaza na izvor napajanja.

- Isključite VAIO računalo prije priključivanja na replikator ulaza.

- Nemojte premještati VAIO računalo dok je računalo uključeno u replikator ulaza, jer to može odspojiti replikator ulaza i uzrokovati ozljede ili oštećenje replikatora ulaza i računala.

## Za izradu pričuvne kopije podataka na vašeg VAIO računala

Možete izraditi pričuvnu kopiju podatka u ugrađenom uređaju za pohranu na replikatoru ulaza
Za izradu pričuvane kopije podataka slijedite upute na zaslonu koje se pojavljuju kada priključite svoje VAIO računalo na replikator ulaza. Odaberite ugrađeni uređaj za pohranu na replikatoru ulaza kad se od vas traži da odaberete lokaciju za spremanje pričuvne kopije podataka.
Savjet

- Potrebno je da dovršite početno postavljanje kad prvi puta radite pričuvnu kopiju podataka na replikatoru ulaza Za dovršetak početnog postavljanja slijedite upute na zaslonu.

Napomena

- Nemojte odspajati svoje VAIO računalo iz replikatora ulaza tijekom izrade pričuvne kopije.

- Kada postavite raspored za izradu pričuvne kopije podataka u prozoru Postavljanje sigurnosnog kopiranja (Set up backup), vaši podaci automatski će biti kopirani. Ako odspojite svoje VAIO računalo iz replikatora ulaza tijekom raspoređenog vremena za izradu pričuvne kopije, vaš podaci možda budu oštećeni. Za sprječavanje oštećenja podataka uzrokovanih odspajanjem replikatora ulaza bez označavanja pozadinske izrade pričuvne kopije, promijenite ili poništite raspored za izradu pričuvne kopije.

## Za odspajanje replikatora ulaza

1. Prije čišćenja isključite VAIO računalo i sve vanjske uređaje.

1. Podignite VAIO računalo dalje od replikatora ulaza.

1. Ponovno postavite poklopac priključka replikatora ulaza s donjeg dijela VAIO računala.

Napomena

- Za sprječavanje gubitka nespremljenih podataka, obvezno isključite VAIO računalo prije odspajanja s replikatora ulaza.

Povezane teme
Dijelovi i kontrole na replikatoru ulaza