Priručnik za VAIO

Često postavljana pitanja

#### Kako pronaći fizičku adresu (MAC adresu) sučelja ugrađene bežične mreže na VAIO računalu?

- Ako je na pristupnoj točki omogućeno filtriranje MAC adresa, registrirajte MAC adresu VAIO računala na zaslonu za postavljanje pristupne točke. U suprotnom, računalo s ne može povezati na pristupnu točku.
  Otvorite Naredbeni redak (Command Prompt) [Pojedinosti], upišite „ipconfig /all“ i potom pritisnite tipku Enter. Fizičku adresu (MAC adresu) moožete pronaći u datoteci Fizička adresa (Physical Address) pod Bežični LAN adapter za Wi-Fi (Wireless LAN adapter Wi-Fi).