Priručnik za VAIO

Zadatak

# Povezivanje na Internet pomoću žične mreže

Prije korištenja Interneta, najprije morate s davateljem internetskih usluga (ISP-om) sklopiti ugovor i postaviti uređaje potrebne za povezivanje vašeg VAIO računala na Internet.
Jedan kraj LAN kabela priključite (nije isporučen) u LAN ulaz na VAIO računalu, a drugi kraj u mrežu.
Napomena

- Za više informacija o uređajima potrebnim za pristup Internetu i načinu povezivanja vašeg VAIO računala na Internet, upitajte vašeg ISP-a.

- Kada povezujete svoje VAIO računalo na Internet, osigurajte da koristite kabel s oznakom „Mreža“ ili „Ethernet“.

- Ne možete pristupiti LAN mrežama ako je za LAN ulaz u zaslonu za postavljanje BIOS-a odabrano Disabled. U tom slučaju promijenite postavku BIOS-a. [Pojedinosti]

- Nemojte uključivati telefonski kabel u LAN ulaz na svom VAIO računalu.
  Ako je LAN ulaz priključen na sljedeće mreže ili telefonske linije, visoka struja na ulaz može prouzročiti oštećenje, pregrijavanje ili požar.

- Sve mreže, osim mreža 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

- Javna telefonska pretplatnička linija

- Privatna telefonska centrala (PBX)

- Kućne (interfon) ili poslovne telefonske linije (višelinijski poslovni telefon)

Savjet

- Za priključak vašeg VAIO računala na Internet korištenjem funkcije Wi-Fi(R) (bežična LAN), potrebno je da postavite postavke Wi-Fi. [Pojedinosti]

- Kada je vaše VAIO računalo spojeno na replikator ulaza (nije isporučen), možete povezati LAN kabel na LAN ulaz na replikatoru ulaza. [Pojedinosti]

Povezane teme
O uslugama za povezivanje na Internet
O mreži (LAN-u)
Pokretanje komunikacija Wi-Fi(R) (bežični LAN)