Manual do utilizador VAIO

Reference

# Antes de utilizar a função WAN sem fios
<Modelos equipados com WAN sem fios>

Uma rede WAN (Wide Area Network) é uma rede de comunicações alargadas que torna possível ligar redes de computadores locais em localizações remotas, e está disponível frequentemente através de meios de comunicação fornecidos por redes operadoras, como as operadoras de telecomunicações.
A utilização de WAN sem fios (WWAN) permite ao computador VAIO estabelecer ligação à Internet através da rede sem fios, sempre que tiver cobertura da rede móvel.
Em função da rede operadora que utilizar, poderá ter de inserir um cartão SIM no suporte ou ranhura para cartões SIM do computador, para utilizar a função WAN sem fios. O seu cartão SIM encontra-se num encaixe metálico com o tamanho aproximado de um cartão de crédito.
Nota

- A funcionalidade WAN sem fios pode não estar disponível nalguns países ou regiões.

Sugestão

- Consoante o seu país e modelo, poderá ter acesso a uma promoção da rede operadora seleccionada para o VAIO. Nesse caso, o cartão SIM estará no pacote do SIM da rede operadora dentro da embalagem, ou já introduzido no suporte ou ranhura para cartões SIM. Se o cartão SIM não for fornecido com o computador VAIO, pode adquirir um através da rede operadora da sua preferência.

## Para inserir um cartão SIM

1. Desligue o computador VAIO.

1. Abra a tampa do cartão SIM na parte inferior do computador VAIO.

1. Faça deslizar o suporte do cartão SIM (1) na direcção da seta e depois abra o suporte.

1. Retire o cartão SIM empurrando-o para fora do encaixe metálico.

1. Introduza o cartão SIM no suporte de cartões SIM com a face do circuito impresso virada para cima.

1. Feche o suporte do cartão SIM e faça deslizar o suporte na direcção da seta.

1. Feche a tampa do cartão SIM.

Nota

- Não toque no circuito impresso do cartão SIM.

- Certifique-se de que segura firmemente no computador VAIO antes de introduzir ou remover o cartão SIM.

- Não danifique o cartão SIM de qualquer forma, seja dobrando-o ou exercendo pressão no cartão.

Tópico relacionado
Iniciar comunicações WAN sem fios<Modelos equipados com WAN sem fios>
Parar comunicações WAN sem fios<Modelos equipados com WAN sem fios>