VAIO naudotojo vadovas

Užduotis

# Prievadų daugintuvo prijungimas/atjungimas

Galite prijungti savo VAIO kompiuterį prie prievadų daugintuvo (nepridedama).

## Kaip prijungti prievadų daugintuvą

1. Išjunkite savo VAIO kompiuterį ir visus prie jo prijungtus periferinius įrenginius bei atjunkite juos nuo kompiuterio.

Patarimas

- Atjunkite kintamosios srovės adapterį ir kabelius, prijungtus prie monitoriaus prievado ir HDMI išvesties prievado jūsų VAIO kompiuterio. Kai šie kabeliai prijungti, VAIO kompiuterio negalima prijungti prie prievadų daugintuvo.

1. Prijunkite prievadų daugintuvą prie kintamosios srovės maitinimo šaltinio.

Vieną maitinimo laido (1) galą įkiškite į kintamosios srovės adapterį (2), o kitą – į kintamosios srovės elektros lizdą (3).
Tada įkiškite kintamosios srovės adapterio kabelį į prievadų daugintuvo DC IN prievadą (4).
Įjungiamas DC IN indikatoriaus šviesos signalas.

1. Nuimkite prievadų daugintuvo jungties dangtelį, esantį VAIO kompiuterio apačioje.

Pastaba

- Nuimti prievadų daugintuvo jungties dangtelį gali būti sudėtinga. Būkite atidūs – nepažeiskite savo VAIO kompiuterio arba dangtelio, kai jį nuimdami šiek tiek stipriau suspausite. Pasilikite nuimtą dangtelį, kad vėliau galėtumėte jį naudoti.

1. Sulygiuokite savo VAIO kompiuterio užpakalinius apatinius kampus su prievadų daugintuvo kreipikliais.

Patarimas

- Kai prie jūsų VAIO kompiuterio prijungta išplėstinė baterija (nepridedama):
  slinkite skirtuką (1) rodyklės kryptimi, kad pakeltumėte prievadų daugintuvo jungtį (2). Prijungiant prievadų daugintuvą skirtukas turi būti iki galo nustatytas.

- Kai prie jūsų VAIO kompiuterio neprijungta išplėstinė baterija:
  prijungiant kompiuterį, kai jungtis pakelta, galima apgadinti jungtis. Nepamirškite slinkti skirtuką prieš rodyklę, kad nuleistumėte jungtį.

1. Švelniai nuleiskite VAIO kompiuterį ir stumkite rodyklėmis nurodytą sritį, kol kompiuteris spragtelės ir užsifiksuos.

Nenaudokite jėgos prijungdami VAIO kompiuterį prie prievadų daugintuvo ir per daug nespauskite kompiuterio, nes taip galite pažeisti arba sugadinti ir kompiuterį, ir prievadų daugintuvą.
Pastaba

- Prijungdami prievadų daugintuvą prie kintamosios srovės maitinimo šaltinio, nepamirškite naudoti nurodyto kintamosios srovės adapterio.

- Prieš prijungdami kompiuterį prie prievadų daugintuvo, nepamirškite išjungti VAIO kompiuterio.

- Prijungę kompiuterį prie prievadų daugintuvo, nejudinkite VAIO kompiuterio, nes galite išjungti prievadų daugintuvą ir susižeisti arba apgadinti prievadų daugintuvą ir kompiuterį.

## Kaip sukurti atsarginę savo VAIO kompiuterio duomenų kopiją

Įtaisytajame prievadų daugintuvo saugojimo įrenginyje galite sukurti atsarginę savo duomenų kopiją.
Norėdami sukurti atsarginę savo duomenų kopiją, vadovaukitės instrukcijomis ekrane, kai prijungiate savo VAIO kompiuterį prie prievadų daugintuvo. Paraginti pasirinkti atsarginės duomenų kopijos įrašymo vietą, pasirinkite prievadų daugintuvo įtaisytąjį saugojimo įrenginį.
Patarimas

- Pirmą kartą kuriant atsarginę savo duomenų kopiją prievadų daugintuve, reikia baigti pirminę sąranką. Vadovaukitės instrukcijomis ekrane, kad baigtumėte pirminę sąranką.

Pastaba

- Kurdami atsarginę kopiją, neatjunkite savo VAIO kompiuterio nuo prievadų daugintuvo.

- Lange Nustatyti atsarginę kopiją nustačius duomenų atsarginės kopijos kūrimo grafiką, atsarginė duomenų kopija bus kuriama automatiškai. Atliekant suplanuotą atsarginės kopijos kūrimo procesą atjungus VAIO kompiuterį nuo prievadų daugintuvo, duomenys gali būti sugadinti. Kad išjungiant prievadų daugintuvą ir nepastebėjus fone vykdomo atsarginės kopijos kūrimo duomenys nebūtų sugadinti, pakeiskite arba atšaukite atsarginės kopijos grafiką.

## Kaip atjungti prievadų daugintuvą

1. Išjunkite savo VAIO kompiuterį ir visus periferinius įrenginius.

1. Nukelkite savo VAIO kompiuterį nuo prievadų daugintuvo.

1. Vėl uždėkite prievadų daugintuvo jungties dangtelį VAIO kompiuterio apačioje.

Pastaba

- Kad nebūtų prarasti neįrašyti duomenys, prieš atjungdami kompiuterį nuo prievadų daugintuvo nepamirškite išjungti VAIO kompiuterio.

Susijusi tema
Prievadų daugintuvo dalys ir valdikliai