VAIO-käyttöopas

Tehtävä

# Levyn asettaminen/poistaminen
<Optisen levyaseman sisältävät mallit>

Voit asettaa käynnissä olevaan VAIO-tietokoneeseen levyn tai poistaa levyn seuraavien ohjeiden mukaisesti.

## Levyn asettaminen asemaan

1. Aseta levy optiseen asemaan.

Jos optisessa levyasemassa on pystysuuntainen aukko, aseta levy etikettipuoli itseäsi kohden.
Jos optisessa levyasemassa on vaakasuuntainen aukko, aseta levy etikettipuoli ylöspäin.
Huomautus

- Työnnä levy aukkoon suorassa asennossa painamatta levyä liiaksi.

- Tarkista, että optisessa asemassa ei ole levyä, ennen kuin asetat levyn aukkoon.

### Levyn poistaminen asemasta

1. Paina levyaseman poistopainiketta.

Levy liukuu ulos.
Huomautus

- Älä vedä levyä ulos optisesta asemasta voimalla ennen kuin se on liukunut täysin ulos.

Aiheeseen liittyvää
Tuetut levyt<Optisen levyaseman sisältävät mallit>
Tietoja aluekoodeista<Optisen levyaseman sisältävät mallit>