VAIO naudotojo vadovas

Nuoroda

# Pastabos apie „Wi-Fi (R)“ (belaidžio LAN) funkcijos naudojimą

Prieš pradėdami naudoti „Wi-Fi“ funkciją, perskaitykite toliau pateikiamas tinkamo naudojimo atsargumo priemones.

- Kai kuriose šalyse arba regionuose „Wi-Fi“ gaminių naudojimą gali riboti vietos įstatymai.

- „Wi-Fi“ veikia 2,4 GHz dažnių juostoje, kurią naudoja daugelis įrenginių. Jie naudoja kitų tą pačią juostą naudojančių įrenginių skleidžiamų radijo trikdžių minimizavimo technologiją. Tačiau radijo trikdžiai vis vien gali sumažinti ryšio spartą, diapazoną arba sutrikdyti ryšį.

- VAIO kompiuteryje įjungus BLUETOOTH ir 2,4 GHz „Wi-Fi“ funkcijas, gali kilti trukdžių ir sulėtėti ryšys arba atsirasti kitų problemų.

- Norėdami kelionėje naudoti „Wi-Fi“ ryšį, susisiekite su „Wi-Fi“ ryšio paslaugų teikėju.

- Jei jūsų VAIO kompiuteryje sumontuota IEEE 802.11a/b/g/n standartą naudojanti įranga, 5 GHz „Wi-Fi“ funkciją lauke naudoti draudžia įstatymai.

- Ryšio greitis ir diapazonas gali skirtis, atsižvelgiant į šias sąlygas:

- Atstumas tarp įrenginių

- Kliūtys tarp įrenginių

- Įrenginių konfigūracija

- Radijo sąlygos

- Aplinkos terpė (įskaitant sienų medžiagą ir kt.)

- Naudojamos programos
  Ryšiai gali būti nutraukti dėl radijo sąlygų.

- Specifikacijoje nurodytas duomenų perdavimo dažnis yra teorinė maksimali reikšmė, nebūtinai atspindinti faktinį duomenų perdavimo dažnį.

- Faktinė ryšio sparta gali būti ne tokia didelė, kokia pateikiama VAIO kompiuteryje.

- 2,4 GHz ir 5 GHz „Wi-Fi“ dažnių juostos tarpusavyje nesuderinamos.

- Naudojant su IEEE 802.11b produktu, IEEE 802.11g ir IEEE 802.11n (2,4 GHz) duomenų perdavimo dažnis gali būtų sutrikdytas. Be to, IEEE 802.11g ir IEEE 802.11n automatiškai sumažina perdavimo dažnį, kad būtų išlaikytas suderinamumas su IEEE 802.11b produktu. Perdavimo dažnį galima atkurti pakeitus prieigos taško kanalo parametrus.

- Norėdami staigiai išjungti „Wi-Fi“ funkciją, išjunkite VAIO kompiuterį.

- Į WLAN standartus yra įtraukti šifravimo metodai: belaidžio tinklo raktas (WEP), kuris yra saugos protokolas, „Wi-Fi“ apsaugotoji prieiga 2 (WPA2) ir „Wi-Fi“ apsaugotoji prieiga (WPA). Atsižvelgiant į bendrą IEEE ir „Wi-Fi Alliance“ siūlymą, WPA2 ir WPA – tai standartų specifikacijos, nustatytos pagal bendro veikimo saugos tobulinimus, pakeliančius dabartinių „Wi-Fi“ tinklų duomenų apsaugos ir prieigos valdymo lygį. WPA sukurta taip, kad būtų tiesiogiai suderinama su IEEE 802.11i specifikacija. Ji panaudoja patobulinto duomenų šifravimo laikinojo rakto vientisumo protokolą (TKIP) ir naudotojo autentifikavimą, naudojant 802.1X išplėstą autentifikavimo protokolą (EAP). Duomenų šifravimas apsaugo pažeidžiamą belaidį saitą tarp klientų ir prieigos taškų. Be to, yra kitų privatumą užtikrinančių tipinių LAN saugos mechanizmų, pvz.: slaptažodžio apsauga, visapusis šifravimas, virtualūs privatieji tinklai ir autentifikacija. WPA2 – antros kartos WPA – teikia geresnę duomenų apsaugą ir tinklo prieigos valdymą ir yra sukurta visoms 802.11 įrenginių versijoms apsaugoti, įskaitant 802.11b, 802.11a, 802.11g ir 802.11n standartus (kelių bangų ir kelių režimų). Be to, remiantis patvirtintu IEEE 802.11i standartu, vykdydama Nacionalinio standartų ir technologijos instituto (NIST) FIPS 140-2 atitinkantį AES šifravimo algoritmą ir 802.1X pagrįstą autentifikaciją, WPA2 teikia vyriausybinio lygio apsaugą. WPA2 yra atgalios suderinama su WPA.

Susijusi tema
Apie „Wi-Fi(R)“ (belaidžio LAN) standartus
„Wi-Fi(R)“ (belaidžio LAN) ryšių pradžia
„Wi-Fi(R)“ (belaidžio LAN) ryšių nutraukimas
Pastabos dėl BLUETOOTH(R) funkcijos naudojimo