VAIO Felhasználói útmutató

Task

# Vezeték nélküli nagy kiterjedésű hálózati kommunikáció létesítése
<Vezeték nélküli nagy kiterjedésű hálózati funkcióval (WAN) felszerelt modellek>

Vezeték nélküli WAN (WWAN) kommunikációt állíthat be a OneClick Internet vagy az AirCard Watcher segítségével.

1. Nyissa meg a gombsávot [Részletek] és válassza a Beállítások (Settings) gombot.

1. Válassza a Gépház (Change PC settings) lehetőséget a jobb alsó sarokban.

1. Válassza a Vezeték nélküli (Wireless) lehetőséget a Gépház (PC settings) képernyő bal oldali paneljén.

1. Ellenőrizze, hogy a Repülési üzemmód (Airplane mode) értéke Kikapcsolva (Off) legyen és módosítsa a Mobil széles sáv (Mobile Broadband) beállítást a Vezeték nélküli eszközök (Wireless devices) alatt Be (On) értékre.

1. Indítsa el a OneClick Internet programot vagy az AirCard Watcher programot [Részletek] és válassza ezt: Csatlakozás (Connect).

Megjegyzés

- Ha VAIO számítógépéhez tartozik SIM kártya fedél, ellenőrizze, hogy a fedél megfelelően be van-e csukva. Ellenkező esetben a vezeték nélküli WAN funkció nem fog működni.

Tipp

- További információért a Vezeték nélküli WAN funkció használatával, lásd a fuvarozó utasításait.

Kapcsolódó témák
A vezeték nélküli nagy kiterjedésű hálózat használata előtt<Vezeték nélküli nagy kiterjedésű hálózati funkcióval (WAN) felszerelt modellek>
A vezeték nélküli nagy kiterjedésű hálózati kommunikáció leállítása<Vezeték nélküli nagy kiterjedésű hálózati funkcióval (WAN) felszerelt modellek>