VAIO lietotāja rokasgrāmata

Uzdevums

# Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) komunikācijas startēšana

Jūs varat izveidot Wi-Fi komunikāciju starp VAIO datoru un piekļuves punktu (nav iekļauts komplektācijā).
Pirms izmantot Wi-Fi, pārliecinieties, ka Wi-Fi piekļuves punkts ir ieslēgts un darbojas.

1. Pieslēdziet piekļuves punktu VAIO datoram.

Plašāku informāciju skatiet Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support) [Detalizēta informācija] un rokasgrāmatā, kas iekļauta piekļuves punkta komplektācijā.

1. Atveriet viedpogas [Detalizēta informācija] un izvēlieties viedpogu Iestatījumi (Settings).

1. Izvēlieties Mainīt datora iestatījumus (Change PC settings) apakšējā labajā stūrī.

1. Izvēlieties Bezvadu (Wireless) ekrāna Datora iestatījumi (PC settings) kreisajā rūtī.

1. Mainiet Lidmašīnas režīms (Airplane mode) uz Izslēgt (Off) un Wi-Fi iestatījumu zem Bezvadu ierīces (Wireless devices) uz Ieslēgt (On).

Padoms

- Plašāku informāciju par Lidmašīnas režīms (Airplane mode) skatiet Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support). [Detalizēta informācija]

1. Atveriet viedpogas [Detalizēta informācija] un izvēlieties viedpogu Iestatījumi (Settings).

1. Izvēlieties (tīkla ikona).

1. Izvēlieties vajadzīgo piekļuves punktu un Izveidot savienojumu (Connect).

Pēc tam, kad savienojums ir izveidots, izvēlētā bezvadu piekļuves punkta laukā parādās Savienojums izveidots (Connected).
Ja parādās drošības atslēgas [Detalizēta informācija] ievades logs, ievadiet nepieciešamo drošības atslēgu un izvēlieties Labi (OK).
Ņemiet vērā, ka drošības atslēgas ir reģistrjutīgas.
Piezīme

- Modeļiem, kas aprīkoti ar IEEE 802.11a/b/g/n, ja ir iespējota tikai 2,4 GHz Wi-Fi funkcija, VAIO dators nevar pieslēgties 5 GHz Wi-Fi piekļuves punktam. Arī, ja ir iespējota tikai 5 GHz Wi-Fi funkcija, dators nevar pieslēgties 2,4 GHz Wi-Fi piekļuves punktam.
  Modeļiem, kas aprīkoti ar IEEE 802.11b/g/n, ja 2,4 GHz Wi-Fi funkcija ir atspējota, dators nevar pieslēgties piekļuves punktam. Kā arī dators nevar pieslēgties 5 GHz Wi-Fi piekļuves punktam.

- Wi-Fi piekļuves punkta atrašana un pieslēgšanās tam var aizņemt zināmu laiku, pirms sāksies komunikācija pa Wi-Fi.

Padoms

- Kad pieslēdzat VAIO datoru piekļuves punktam, ievadot drošības atslēgu, piekļuves punkts tiks reģistrēts datorā. Drošības atslēga turpmākajiem pieslēgumiem nav jāievada.

## Lai pārbaudītu Wi-Fi pieslēguma statusu

Atveriet darbvirsmu [Detalizēta informācija] un novietojiet peles kursoru virs (tīkla ikona) darbvirsmas paziņojumu apgabalā, lai pārbaudītu Wi-Fi pieslēguma statusu, piemēram, kuram piekļuves punktam VAIO dators ir pieslēdzies.
Saistītās tēmas
Par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) standartiem
Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) komunikācijas apturēšana
Piezīmes par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) funkcijas lietošanu
Par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) drošības atslēgu