VAIO naudotojo vadovas

Užduotis

# „Wi-Fi(R)“ (belaidžio LAN) ryšių pradžia

Galite sukurti „Wi-Fi“ ryšius tarp jūsų VAIO kompiuterio ir prieigos taško (nepridedamas).
Prieš naudodami „Wi-Fi“, įsitikinkite, kad „Wi-Fi“ prieigos taškas yra įjungtas ir veikia.

1. Prijunkite prieigos tašką prie savo VAIO kompiuterio.

Jei reikia daugiau informacijos, vadovaukitės „Windows“ žinynas ir palaikymas (Windows Help and Support) [Išsami informacija] ir su prieigos tašku pateiktu vadovu.

1. Atverkite pagrindinius mygtukus [Išsami informacija] ir pasirinkite pagrindinį mygtuką Parametrai (Settings).

1. Apatiniame dešiniajame kampe pasirinkite Keisti kompiuterio parametrus (Change PC settings).

1. Pasirinkite Belaidis (Wireless) ekrano PC parametrai (PC settings) kairiojoje srityje.

1. Keiskite Skrydžio režimas (Airplane mode) į Išjungta (Off), o parametrą Wi-Fi, esantį dalyje Belaidžiai įrenginiai (Wireless devices), keiskite į įjungta (On).

Patarimas

- Vadovaukitės „Windows“ žinynas ir palaikymas (Windows Help and Support), jei prireiks daugiau informacijos apie Skrydžio režimas (Airplane mode). [Išsami informacija]

1. Atverkite pagrindinius mygtukus [Išsami informacija] ir pasirinkite pagrindinį mygtuką Parametrai (Settings).

1. Pasirinkite (tinklo piktograma).

1. Pasirinkite norimą prieigos tašką ir Jungtis (Connect).

Sukūrus ryšį, pasirinkto prieigos taško lauke rodoma Prisijungta (Connected).
Jei rodomas saugos rakto įvesties langas [Išsami informacija], įveskite saugos raktą ir pasirinkite Gerai (OK).
Atminkite, kad saugos raktas reaguoja į didžiąsias ir mažąsias raides.
Pastaba

- Kai modeliuose su IEEE 802.11a/b/g/n įjungta tik 2,4 GHz „Wi-Fi“ funkcija, jūsų VAIO kompiuteris negali prisijungti prie 5 GHz „Wi-Fi“ prieigos taško. Kai įjungta tik 5 GHz „Wi-Fi“ funkcija, kompiuteris taip pat negali prisijungti prie 2,4 GHz „Wi-Fi“ prieigos taško.
  Kai modeliuose su IEEE 802.11b/g/n išjungta 2,4 GHz „Wi-Fi“ funkcija, kompiuteris negali prisijungti prie prieigos taško. Kompiuteris negali prisijungti ir prie 5 GHz „Wi-Fi“ prieigos taško.

- Prieš pradedant ryšius su „Wi-Fi“ gali šiek tiek užtrukti, kol rasite „Wi-Fi“ prieigos tašką ir prie jo prisijungsite.

Patarimas

- Prijungus VAIO kompiuterį prie prieigos taško įvedant saugos raktą, prieigos taškas užregistruojamas kompiuteryje. Vėliau prisijungiant nereikės įvesti saugos rakto.

## Kaip patikrinti „Wi-Fi“ ryšio būseną

Atverkite darbalaukio dalį [Išsami informacija] ir perkelkite pelės žymeklį ant darbalaukio informacinių pranešimų srities (tinklo piktogramos), kad patikrintumėte „Wi-Fi“ ryšio būseną, pvz., šiuo metu prie jūsų VAIO kompiuterio prijungtą prieigos tašką.
Susijusi tema
Apie „Wi-Fi(R)“ (belaidžio LAN) standartus
„Wi-Fi(R)“ (belaidžio LAN) ryšių nutraukimas
Pastabos apie „Wi-Fi (R)“ (belaidžio LAN) funkcijos naudojimą
Apie „Wi-Fi(R)“ (belaidžio LAN) saugos raktą