VAIO lietotāja rokasgrāmata

Uzziņai

# Piezīmes par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) funkcijas lietošanu

Pirms izmantot Wi-Fi, izlasiet šos brīdinājumus, lai izmantotu to pareizi.

- Dažās valstīs vai reģionos Wi-Fi produktu lietošana var būt ierobežota ar vietējiem noteikumiem.

- Wi-Fi ierīces darbojas 2,4 GHz joslā, kuru izmanto dažādas ierīces. Tās izmanto šo tehnoloģiju, lai mazinātu radio traucējumus no citām ierīcēm, kas izmanto to pašu joslu; tomēr radio traucējumi var mazināt komunikācijas ātrumu, samazināt komunikācijas rādiusu vai izraisīt komunikācijas atteici.

- Ja ir iespējota VAIO datora BLUETOOTH funkcija un 2,4 GHz Wi-Fi funkcija, var rasties traucējumi un izraisīt zemāku komunikācijas ātrumu vai citas problēmas.

- Lai komunicētu pa Wi-Fi, kamēr braucat, iespējams, jums jānoslēdz līgums ar Wi-Fi pieslēguma pakalpojuma sniedzēju.

- Ja VAIO dators ir aprīkots ar IEEE 802.11a/b/g/n standarta aprīkojumu, 5 GHz Wi-Fi funkcijas lietošana ārā ir aizliegta ar likumu.

- Komunikācijas ātrums un rādiuss var mainīties atkarībā no šādiem faktoriem:

- Attālums starp ierīcēm

- Šķēršļu esamība starp ierīcēm

- Ierīces konfigurācija

- Radiosignāla apstākļi

- Apkārtējā vide (ieskaitot sienu materiālu utt.)

- Aktīvās lietojumprogrammas
  Komunikācijas var tikt pārtrauktas atkarībā no radio apstākļiem.

- Tehniskajos datos norādītais datu pārsūtīšanas ātrums ir teorētiskais maksimums, un tas var nenorādīt reālo datu pārsūtīšanas ātrumu.

- Reālais komunikācijas ātrums var nebūt tik liels kā uz VAIO datora norādītais.

- 2,4 GHz un 5 GHz Wi-Fi frekvenču joslas nekomunicē savā starpā.

- IEEE 802.11g un IEEE 802.11n (2,4 GHz) datu pārsūtīšanas ātrumu var ietekmēt traucējumi, izmantojot ar IEEE 802.11b produktu. Kā arī IEEE 802.11g un IEEE 802.11n automātiski samazina pārsūtīšanas ātrumu, lai saglabātu saderību ar IEEE 802.11b produktu. Pārsūtīšanas ātrumu var atgūt, mainot piekļuves punkta kanālu iestatījumus.

- Lai momentāni apturētu Wi-Fi darbību, izslēdziet VAIO datoru.

- WLAN standartā ir iekļautas šifrēšanas metodes: Wired Equivalent Privacy (WEP), kas ir drošības protokols, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) un Wi-Fi Protected Access (WPA). WPA2 un WPA ir (IEEE un Wi-Fi Alliance kopīgi piedāvātas) standartu specifikācijas, kas balstās uz drošības uzlabojumi, kas palielina datu aizsardzības līmeni un piekļuves kontroli esošajiem Wi-Fi tīkliem. WPA ir izstrādāts, lai būtu nākotnē saderīgs ar IEEE 802.11i specifikāciju. Tas izmanto uzlabotu datu šifrēšanu Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) papildus lietotāja autentifikācijai, izmantojot 802.1X un Extensible Authentication Protocol (EAP). Datu šifrēšana aizsargā apdraudēto bezvadu saiti starp klientiem un piekļuves punktiem. Bez tam tiek izmantoti citi raksturīgie LAN drošības mehānismi, kas nodrošinātu privātumu, piemēram: paroles aizsardzība, "end-to-end" šifrēšana, virtuālie privātie tīkli un autentifikācija. WPA2, WPA otra paaudze, nodrošina spēcīgāku datu aizsardzību un piekļuves tīklam kontroli; tā arī ir paredzēta, lai aizsargātu visas 802.11 ierīču versijas, ieskaitot 802.11b, 802.11a, 802.11g un 802.11n standartus, daudzjoslu un daudzrežīmu. Papildus, pamatojoties uz ratificēto IEEE 802.11i standartu, WPA2 nodrošina valsts iestāžu līmeņa drošību, realizējot National Institute of Standards and Technology (NIST) FIPS 140-2 atbilstošo AES šifrēšanas algoritmu un uz 802.1X bāzētu autentifikāciju. WPA2 ir atpakaļsaderīgs ar WPA.

Saistītās tēmas
Par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) standartiem
Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) komunikācijas startēšana
Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) komunikācijas apturēšana
Piezīmes par BLUETOOTH(R) funkcijas lietošanu