VAIO naudotojo vadovas

DUK

#### Kaip rasti savo VAIO kompiuterio įtaisytojo belaidžio tinklo sąsajos fizinį adresą (MAC adresą)?

- Jei suaktyvintas jūsų prieigos taško filtravimo MAC adresas, prieigos taško sąrankos ekrane įregistruokite savo VAIO kompiuterio MAC adresą. Kitaip, kompiuteris negalės prisijungti prie prieigos taško.
  Atverkite Komandinė eilutė (Command Prompt) [Išsami informacija], įveskite „ipconfig /all“ ir paspauskite klavišą Enter. Fizinį adresą (MAC adresą) galite rasti lauke Fizinis adresas (Physical Address), esantį dalyje Belaidžio LAN „Wi-Fi“ adapteris (Wireless LAN adapter Wi-Fi).