Podręcznik użytkownika VAIO

Informacje

# Przed użyciem bezprzewodowej sieci WAN
<tylko modele z funkcją bezprzewodowej sieci WAN>

Sieć rozległa (ang. Wide Area Network, WAN) jest powszechnie stosowaną technologią komunikacji sieciowej, która umożliwia nawiązywanie połączenia między oddalonymi od siebie sieciami komputerowymi i jest zwykle oferowana jako usługa przez operatorów telefonii komórkowej.
Obsługa bezprzewodowej sieci WAN (WWAN) umożliwia bezprzewodowe łączenie komputera VAIO z Internetem wszędzie tam, gdzie jest dostępna sieć telefonii komórkowej.
W zależności od operatora sieci komórkowej korzystanie z funkcji bezprzewodowej sieci WAN może wymagać zainstalowania karty SIM w oprawce lub gnieździe karty SIM w komputerze. Karta SIM znajduje się na płytce o rozmiarach zbliżonych do wielkości karty kredytowej.
Uwaga

- Bezprzewodowa sieć WAN może być niedostępna w niektórych krajach i regionach.

Wskazówka

- W zależności od kraju i zakupionego modelu komputera użytkownik może otrzymać odpowiednią ofertę od operatora sieci komórkowej polecanego przez VAIO. W takim przypadku karta SIM znajduje się w pakiecie SIM operatora (w kartonowym opakowaniu) albo została już zainstalowana w oprawce lub gnieździe karty SIM. Jeśli karta SIM nie została dostarczona z komputerem VAIO, można ją zakupić u wybranego operatora sieci komórkowej.

## Jak włożyć kartę SIM do komputera

1. Wyłącz komputer VAIO.

1. Otwórz pokrywę karty SIM na spodzie komputera VAIO.

1. Przesuń oprawkę karty SIM (1) w kierunku wskazywanym strzałką, a następnie wyjmij oprawkę.

1. Wyjmij kartę SIM, wypychając ją z płytki.

1. Włóż kartę SIM do oprawki karty SIM obwodami drukowanymi skierowanymi do góry.

1. Zamknij oprawkę karty SIM, a następnie przesuń w kierunku wskazywanym strzałką.

1. Zamknij pokrywę karty SIM.

Uwaga

- Nie należy dotykać obwodów drukowanych na karcie SIM.

- Wkładając i wyjmując kartę SIM, należy przytrzymywać komputer VAIO, aby uniemożliwić jego przemieszczenie.

- Należy uważać, aby nie uszkodzić karty SIM, na przykład przez wygięcie lub nadmierny nacisk.

Powiązany temat
Uruchamianie komunikacji w bezprzewodowej sieci WAN<modele z funkcją bezprzewodowej sieci WAN>
Przerywanie połączenia z bezprzewodową siecią WAN<modele z funkcją bezprzewodowej sieci WAN>