Priručnik za VAIO

Zadatak

# Pokretanje komunikacije bežičnom vezom WAN
<kod modela opremljenih bežičnom vezom WAN>

Možete uspostaviti komunikacije bežičnom vezom WAN (WWAN) korištenjem OneClick Internet ili AirCard Watcher.

1. Otvorite odlomke [Pojedinosti] i odaberite Postavke (Settings).

1. Odaberite u donjem desnom kutu Promjena postavki PC-ja (Change PC settings).

1. Odaberite u lijevom oknu Bežično (Wireless) na zaslonu Postavke PC-ja (PC settings).

1. Provjerite da je Način rada u zrakoplovu (Airplane mode) Isključen (Off) i promijenite postavku Mobilna širokopojasna (Mobile Broadband) pod Bežični uređaji (Wireless devices) u Uključeno (On).

1. Pokrenite OneClick Internet ili AirCard Watcher [Pojedinosti] i odaberite Poveži se (Connect).

Napomena

- Ako na VAIO računalu postoji poklopac SIM kartice, provjerite je li poklopac pravilno zatvoren. U suprotnom funkcije bežične veze možda ne bude radila.

Savjet

- Za više informacija kako koristiti funkciju bežične veze WAN pogledajte upute davatelja usluge.

Povezane teme
Prije korištenje bežične veze WAN<kod modela opremljenih bežičnom vezom WAN>
Prekidanje komunikacije bežičnom vezom WAN<kod modela opremljenih bežičnom vezom WAN>