Manual do utilizador VAIO

Task

# Ligar/desligar um replicador de portas

Pode ligar o computador VAIO a um replicador de portas (não fornecido).

## Para ligar o replicador de portas

1. Desligue o computador VAIO e todos os dispositivos periféricos ligados ao computador, e desligue os dispositivos do computador.

Sugestão

- Desligue o transformador e os cabos ligados à porta de monitor e à porta de saída HDMI no computador VAIO. Não pode ligar o computador VAIO ao replicador de portas com estes cabos ligados.

1. Ligue o replicador de portas a uma fonte de alimentação CA.

Ligue uma extremidade do cabo de alimentação (1) ao transformador (2) e a outra extremidade a uma tomada de electricidade (3).
Em seguida, ligue o cabo do transformador à porta DC IN (4) do replicador de portas.
O indicador DC IN acende-se.

1. Remova a tampa do conector do replicador de portas da parte inferior do computador VAIO.

Nota

- Pode não ser fácil remover a tampa do conector do replicador de portas. Tenha cuidado para não danificar o computador VAIO ou a tampa exercendo demasiada pressão quando retirar a tampa. Guarde a tampa que retirou para uso futuro.

1. Alinhe os cantos inferiores posteriores do computador VAIO com as guias existentes no replicador de portas.

Sugestão

- Se houver uma bateria expandida (não fornecida) ligada ao computador VAIO:
  Faça deslizar a patilha na direcção da seta (1) para levantar o conector (2) do replicador de portas. Certifique-se de que a patilha está no fundo quando ligar o replicador de portas.

- Se não houver uma bateria expandida ligada ao computador VAIO:
  Ligar o computador estando o conector na posição de levantado poderá danificar os conectores. Certifique-se de que desliza a patilha na direcção contrária à seta para baixar o conector.

1. Com cuidado, baixe o computador VAIO e empurre a zona indicada pelas setas até que o computador encaixe no lugar.

Não force o computador VAIO contra o replicador de portas, nem exerça pressão no computador, porque poderá causar danos ou avarias no computador e no replicador de portas.
Nota

- Certifique-se de que utiliza o transformador especificado para ligar o replicador de portas a uma fonte de alimentação CA.

- Certifique-se de que desliga o computador VAIO antes de o ligar ao replicador de portas.

- Não mova o computador VAIO quando estiver ligado ao replicador de portas, porque poderá desligar o replicador de portas e provocar danos no mesmo e no computador.

## Para efectuar uma cópia de segurança do computador VAIO

Pode efectuar uma cópia de segurança dos seus dados no dispositivo de armazenamento integrado do replicador de portas.
Para efectuar uma cópia de segurança dos dados, siga as instruções apresentadas no ecrã quando liga o computador VAIO ao replicador de portas. Seleccione o dispositivo de armazenamento integrado do replicador de portas quando lhe for solicitado que seleccione um local para guardar os dados da cópia de segurança.
Sugestão

- Necessita de concluir a configuração inicial quando efectuar a primeira cópia de segurança dos dados no replicador de portas. Siga as instruções apresentadas no ecrã para fazer a configuração inicial.

Nota

- Não desligue o computador VAIO do replicador de portas durante a cópia de segurança.

- Se definir um calendário para efectuar uma cópia de segurança dos seus dados na janela Configurar cópia de segurança (Set up backup), os dados serão copiados automaticamente. Se desligar o computador VAIO do replicador de portas durante a hora de cópia de segurança agendada, os dados podem ficar danificados. Para evitar a corrupção dos dados por ter desligado o replicador de portas sem reparar que a cópia de segurança estava a ser efectuada em segundo plano, mude ou cancele o calendário de cópia de segurança.

## Para desligar o replicador de portas

1. Desligue o computador VAIO e todos os dispositivos periféricos.

1. Afaste o computador VAIO do replicador de portas.

1. Volte a colocar a tampa do conector do replicador de portas na parte inferior do computador VAIO.

Nota

- Para impedir a perda de dados não guardados, certifique-se de que desliga o computador VAIO antes de o desligar do replicador de portas.

Tópico relacionado
Componentes e controlos no replicador de portas