Manual do utilizador VAIO

Task

# Iniciar comunicações Wi-Fi(R) (LAN sem fios)

Pode estabelecer uma comunicação Wi-Fi entre o computador VAIO e um ponto de acesso (não fornecido).
Antes de utilizar o Wi-Fi, certifique-se de que tem um ponto de acesso Wi-Fi ligado e operacional.

1. Ligue um ponto de acesso ao computador VAIO.

Consulte a Ajuda e Suporte do Windows (Windows Help and Support) [Detalhes] e o manual fornecido com o dispositivo para obter mais informações.

1. Abra os atalhos [Detalhes] e seleccione o atalho Definições (Settings).

1. Seleccione Alterar definições do PC (Change PC settings) no canto inferior direito.

1. Seleccione Sem fios (Wireless) no painel esquerdo do ecrã Definições (PC settings).

1. Mude Modo de avião (Airplane mode) para Desligado (Off) e a definição Wi-Fi em Dispositivos sem fios (Wireless devices) para Ligado (On).

Sugestão

- Consulte a Ajuda e Suporte do Windows (Windows Help and Support) para obter mais informações sobre Modo de avião (Airplane mode). [Detalhes]

1. Abra os atalhos [Detalhes] e seleccione o atalho Definições (Settings).

1. Seleccione (o ícone de rede).

1. Seleccione o ponto de acesso pretendido e Ligar (Connect).

Após a ligação ser estabelecida, Ligado (Connected) aparece no campo do ponto de acesso sem fios seleccionado.
Se for apresentada uma janela de introdução de chave de segurança [Detalhes], introduza a chave de segurança conforme pedido e seleccione OK.
Note que as chaves de segurança são sensíveis a maiúsculas e minúsculas.
Nota

- Nos modelos equipados com IEEE 802.11a/b/g/n, quando só está activada a função Wi-Fi de 2,4 GHz, o computador VAIO não conseguirá ligar a um ponto de acesso Wi-Fi de 5 GHz. Além disso, quando só está activada a função Wi-Fi de 5 GHz, o computador não consegue ligar a um ponto de acesso Wi-Fi de 2,4 GHz.
  Nos modelos equipados com IEEE 802.11b/g/n, quando a função Wi-Fi de 2,4 GHz está desactivada, o computador não consegue ligar a nenhum ponto de acesso. Além disso, o computador também não consegue ligar a um ponto de acesso Wi-Fi de 5 GHz.

- O computador também poderá demorar algum tempo a localizar e ligar a um ponto de acesso Wi-Fi antes de iniciar a comunicação através de Wi-Fi.

Sugestão

- Após ligar o computador VAIO ao ponto de acesso sem fios introduzindo a chave de segurança, o ponto de acesso ficará registado no computador. Não necessitará de introduzir a chave de segurança para ligações subsequentes.

## Para verificar o estado de ligação Wi-Fi

Abra o ambiente de trabalho [Detalhes] e mova o ponteiro do rato sobre (o ícone de Rede) na área de notificação do ambiente de trabalho para verificar o estado da ligação Wi-Fi, como o ponto de acesso actualmente ligado ao computador VAIO.
Tópico relacionado
Acercas das normas Wi-Fi(R) (LAN sem fios)
Parar comunicações Wi-Fi(R) (LAN sem fios)
Notas sobre a utilização da função Wi-Fi(R) (LAN sem fios)
Acerca de Chave de Segurança Wi-Fi(R) (LAN sem fios)