VAIO naudotojo vadovas

DUK

#### Ką daryti, jei nepavyksta savo VAIO kompiuterio prijungti prie prieigos taško (arba interneto)?

- Žr. Ką daryti, jei nepavyksta pasinaudoti „Wi-Fi(R)“ (belaidžio LAN) funkcija?. [Išsami informacija]

- Įsitikinkite, kad prieigos taškas įjungtas.

- Patikrinkite prieigos taško parametrus.
  Nustačius toliau pateiktus parametrus, jūsų VAIO kompiuteriui gali nepavykti prisijungti prie prieigos taško, arba ryšys gali būti nestabilus.

- Kai prieigos taškas nustatytas atmesti ryšį su prietaisu, kurio SSID nustatytas „ANY“, ir jūsų VAIO kompiuterio ar prieigos taško SSID nustatytas „ANY“.

- Kai prieigos taškas veikia slaptumo režimu.
  Papildomos informacijos rasite vadove, kurį gavote su prieigos tašku, arba galite pasikonsultuoti su savo „Wi-Fi“ paslaugų teikėju.

- Įsitikinkite, kad jūsų VAIO kompiuteris ir prieigos taškas yra sujungti tarpusavyje. [Išsami informacija]

- Ryšio galimybę veikia atstumas, kliūtys, įrenginio konfigūracija, radijo bangų stiprumas ir (arba) trikdžiai, sienų medžiagos, veikiančios programos ir t.t.
  Patraukite savo VAIO kompiuterį toliau nuo kliūčių arba arčiau prieigos taško, kurį naudojate.

- Atverkite pagrindinius mygtukus [Išsami informacija] ir pasirinkite pagrindinį mygtuką Parametrai (Settings) bei (tinklo piktograma) .
  Patikrinkite, ar rodomas jūsų prieigos taškas.