VAIO naudotojo vadovas

Nuoroda

# Pastabos dėl autentifikavimo nuskaitant pirštų atspaudus
<Modeliai su pirštų atspaudų jutikliu>

## Bendrosios pastabos apie autentifikavimą nuskaitant pirštų atspaudus

- Autentifikavimo nuskaitant pirštų atspaudus technologija neužtikrina, kad naudotojas bus visiškai autentifikuotas, o duomenys ir techninė įranga – visapusiškai apsaugota. „Sony“ neprisiima atsakomybės už kokias nors problemas ir žalą, kilusią naudojant arba nesugebant naudotis pirštų atspaudų jutikliu.

- Pirštų atspaudų atpažinimo sparta priklauso nuo veikimo sąlygų ir skiriasi pagal atskirus naudotojus.

- Prireikus inicijuoti įtaisytąjį saugojimo įrenginį, pvz., po remonto, pirštų atspaudų šablonai bus prarasti. Reikės juos įregistruoti iš naujo.

- Esate atsakingi už su autentifikavimu nuskaitant piršto atspaudą susijusią duomenų priežiūrą ir tvarkymą. „Sony“ neprisiima atsakomybės už prižiūrint ir tvarkant duomenis kilusius gedimus.

- Pirštų atspaudų jutiklį galite sugadinti arba pažeisti, jei jo paviršių įbrėšite:

- Kietu arba smailiu objektu;

- Smulkiais objektais, pvz., jei perbrauksite pirštų atspaudų jutiklį purvinu pirštu.

- Iškraukite statinę elektrą iš piršto, jei prieš nuskaitydami savo piršto atspaudą liesite metalinį objektą (ypač sausuoju metų laiku, pvz., žiemą). Dėl statinės elektros gali sugesti pirštų atspaudų jutiklis.

## Pastabos dėl pirštų atspaudų registravimo/autentifikavimo

- Įregistruoti/autentifikuoti pirštų atspaudų gali nepavykti dėl netinkamos toliau nurodytos rankos būklės.
  Jei nepavyksta įregistruoti/autentifikuoti pirštų atspaudų, pabandykite naudoti kitus pirštus arba nusiplaukite rankas. Jei pirštai bus švarūs, pirštų atspaudai gali būti atpažįstami sparčiau.

- Per sausa

- Riebaluota, prakaituota arba drėgna

- Susiraukšlėjusi po vonios

- Grubi arba sužeista (pvz., įpjauta)

- Nešvari

- Plonos odos, raukšlėtos odos ir kt.

- Pirštų atspaudų atpažinimo sparta gali sumažėti dėl pirštų atspaudų arba dėl ant pirštų atspaudų jutiklio susikaupusių dulkių. Prieš registruodami/autentifikuodami pirštų atspaudus, nuvalykite jutiklį.