VAIO-käyttöopas

Tehtävä

# Näppäimistön AA-pariston vaihtaminen

Vaihda näppäimistön AA-paristo, kun paristoteho heikkenee.

1. Kytke näppäimistön virtakytkin OFF-asentoon.

1. Käännä näppäimistö ympäri ja paina kannen keskikohtaa alla olevassa kuvassa osoitettuun suuntaan.

1. Poista vanha paristo ja aseta uusi AA-alkaliparisto (miinus (-) -pää ensin) ja sulje kansi.

1. Kytke näppäimistön virtakytkin ON-asentoon.

Huomautus

- Käytä uutta AA-alkaliparistoa.

- Jos et aio käyttää näppäimistöä pitempään aikaan, kytke virtakytkin OFF-asentoon. Jos et aio käyttää näppäimistöä pitempään aikaan, poista AA-paristo.

- Kun pariston teho heikkenee, vaihda AA-paristo heti. Tyhjän pariston säilyttäminen näppämistössä voi saada pariston vuotamaan.

- Koska näppäimistö ei toimi kaupallisilla ladattavilla paristoilla, käytä tavallista AA-paristoa. Jos käytät ladattavaa paristoa, se saattaa vuotaa ja aiheuttaa vian.

- Älä lataa tavallista AA-paristoa.

- Viittaa mukana tulleeseen turvallisuusoppaaseen.

Aiheeseen liittyvää
Näppäimistön osat ja hallintapainikkeet
Näppäimistön jäljellä olevan paristotehon tarkistaminen