VAIO-käyttöopas

Tehtävä

# Hiiren AA-pariston vaihtaminen

Vaihda hiiren AA-paristo, kun paristoteho heikkenee.

1. Kytke hiiren virtakytkin OFF-asentoon.

1. Käännä hiiri ylösalaisin. Ota kiinni kannen keskeltä ja vedä paristotilan kantta nuolen suuuntaan.

1. Poista vanha paristo ja aseta uusi AA-alkaliparisto (miinus (-) -pää ensin) ja sulje kansi.

1. Kytke hiiren virtakytkin ON-asentoon.

Huomautus

- Käytä uutta AA-alkaliparistoa.

- Jos et aio käyttää hiirtä pitempään aikaan, kytke virtakytkin OFF-asentoon. Jos et aio käyttää hiirtä pitempään aikaan, poista AA-paristo.

- Kun pariston teho heikkenee, vaihda paristo heti. Tyhjän pariston säilyttäminen hiiressä voi saada pariston vuotamaan.

- Koska hiiri ei toimi kaupallisilla ladattavilla paristoilla, käytä tavallista AA-paristoa. Jos käytät ladattavaa paristoa, se saattaa vuotaa ja aiheuttaa vian.

- Älä lataa tavallista AA-paristoa.

- Viittaa mukana tulleeseen turvallisuusoppaaseen.

Aiheeseen liittyvää
Hiiren osat ja hallintapainikkeet
Hiiren jäljellä olevan paristotehon tarkistaminen