Руководство пользователя VAIO

Задача

# Общие сведения о ключе безопасности в сети Wi-Fi(R) (беспроводной локальной сети)

Ключ безопасности представляет собой протокол безопасности для Wi-Fi, который обеспечивает шифрование данных, передаваемых по Wi-Fi. Он называется также ключом шифрования или ключом WEP.
Обмен данными между двумя устройствами в беспроводной локальной сети, например, между точной доступа Wi-Fi и компьютером, возможен в том случае, если для них задан один и тот же ключ безопасности.
Каждой точке доступа назначен ключ безопасности по умолчанию. (Для защиты данных от несанкционированного доступа необходимо изменить ключ безопасности по умолчанию.) Уточнить ключ безопасности по умолчанию можно с помощью руководства, прилагаемого к точке доступа.
В случае ошибки при вводе ключа безопасности выполните следующие действия для повторного ввода ключа.

1. Откройте панель чудо-кнопок [Подробно] и выберите кнопку Параметры (Settings).

1. Выберите (значок сети).

1. Щелкните правой кнопкой мыши нужную сеть и выберите Просмотреть свойства подключения (View connection properties).

1. Выберите вкладку Безопасность (Security).

1. Введите ключ безопасности в поле Ключ безопасности сети (Network security key) и выберите ОК (OK).

См. также
Общие сведения о стандартах Wi-Fi(R) (беспроводной локальной сети)
Запуск связи по Wi-Fi(R) (беспроводной локальной сети)
Примечания к использованию функции Wi-Fi(R) (беспроводной локальной сети)