Guía del usuario de VAIO

Task

# Sustitución de la pila AA del ratón

Cambie la pila AA del ratón cuando quede poca energía en la pila.

1. Coloque el interruptor de alimentación del ratón en la posición OFF.

1. Coloque el ratón hacia arriba. Sujete el centro de la cubierta y deslícela en la dirección de la flecha.

1. Extraiga la pila antigua e inserte una nueva pila AA alcalina (primero el extremo menos (-)) y cierre la cubierta.

1. Coloque el interruptor de alimentación del ratón en la posición ON.

Nota

- Use una nueva pila AA alcalina.

- Si no piensa usar el ratón durante bastante tiempo, coloque el interruptor de alimentación del ratón en la posición OFF. Si no piensa usar el ratón durante bastante tiempo, extraiga la pila AA.

- Cuando la energía de la pila esté baja, reemplácela rápidamente. Mantener una pila gastada en el ratón puede causar fugas en la pila.

- Puesto que el ratón no puede usarse con una pila recargable comercial, use una pila AA no recargable. Si usa una pila recargable, se pueden causar fugas en la pila, lo que produce un funcionamiento incorrecto.

- No recargue una nueva pila seca AA.

- Consulte el manual de información de seguridad suministrado.

Tema relacionado
Partes y controles del ratón
Comprobación de la energía restante de la pila del ratón