Guía del usuario de VAIO

Task

# Sustitución de la pila AA del teclado

Cambie la pila AA del teclado cuando quede poca energía en la pila.

1. Coloque el interruptor de alimentación del teclado en la posición OFF.

1. Déle la vuelta al teclado y pulse en el centro de la cubierta en la dirección mostrada en la siguiente ilustración.

1. Extraiga la pila antigua e inserte una nueva pila AA alcalina (primero el extremo menos (-)) y cierre la cubierta.

1. Coloque el interruptor de alimentación del teclado en la posición ON.

Nota

- Use una nueva pila AA alcalina.

- Si no piensa usar el teclado durante bastante tiempo, coloque el interruptor de alimentación del teclado en la posición OFF. Si no piensa usar el teclado durante bastante tiempo, extraiga la pila AA.

- Cuando la energía de la pila esté baja, reemplácela rápidamente por una pila AA nueva. Mantener una pila gastada en el teclado puede causar fugas en la pila.

- Puesto que el teclado no puede usarse con una pila recargable comercial, use una pila AA no recargable. Si usa una pila recargable, se pueden causar fugas en la pila, lo que produce un funcionamiento incorrecto.

- No recargue una nueva pila seca AA.

- Consulte el manual de información de seguridad suministrado.

Tema relacionado
Partes y controles del teclado
Comprobación de la energía restante de la pila del teclado