# Käyttöopas

# Henkilökohtainen tietokone E-sarjaSVE14A3

Tulosta

## Mistä VAIO-tietokoneen sisäisen langattoman verkkoliitännän fyysisen osoitteen (MAC-osoitteen) voi selvittää?

- Jos tukiasemasi käyttää MAC-osoitesuodatusta, rekisteröi VAIO-tietokoneesi MAC-osoite tukiaseman asetusnäytössä. Muutoin tietokone ei voi muodostaa yhteyttä tukiasemaan.

  Avaa Komentokehote (Command Prompt), kirjoita "ipconfig /all" ja paina sitten Enter-näppäintä. Fyysinen osoite (MAC-osoite) näkyy Langaton LAN-sovitin (Wi-fi) (Wireless LAN adapter Wi-Fi) -kohdan Fyysinen osoite (Physical Address) -kentässä.

  Lisätietoja siitä, miten Komentokehote (Command Prompt) avataan, on kohdassa Sovellukset (Apps), Asetukset (Settings) ja Tiedostot (Files): etsiminen ja avaaminen/käynnistäminen.

Siirry sivun alkuun