# Guida dell'utente

# Personal computer Serie ESVE14A3

Stampa

## Aggiunta e rimozione di moduli di memoria

Se si desidera aumentare la velocità del computer o migliorarne le prestazioni quando si eseguono più programmi contemporaneamente, incrementare la quantità di memoria installando moduli di memoria opzionali.

Prima di aggiornare la memoria del computer, vedere Note sull'aggiunta e rimozione di moduli di memoria.

Se si installano moduli di memoria in due o più slot, viene abilitata la modalità dual-channel per migliorare le prestazioni.

Il tipo di modulo e la quantità di memoria installata nel computer potrebbe differire a seconda del modello.

1. Spegnere il computer VAIO e le periferiche, scollegare il cavo di alimentazione e tutti i cavi di connessione, quindi rimuovere la batteria.

   Vedere Rimozione della batteria per ulteriori informazioni sulla rimozione della batteria.

2. Attendere qualche tempo affinché il computer VAIO si raffreddi.

   Subito dopo lo spegnimento, le parti interne del computer VAIO potrebbero risultare calde. Fare attenzione a non scottarsi quando si utilizza il computer VAIO in questo stato.

3. Appoggiare un panno pulito su una superficie piana non inclinata e collocare il computer VAIO su di essa come illustrato di seguito. Rimuovere le viti con un cacciavite a croce per aprire lo sportello dell'alloggiamento dei moduli di memoria.

   Le posizioni delle viti sono indicate dalle frecce nell'illustrazione sottostante.

   In alcuni modelli, sullo sportello dell'alloggiamento dei moduli di memoria vengono utilizzate viti prigioniere che non possono essere rimosse.

   Tra il modulo di memoria e lo sportello è presente un foglio protettivo. Sollevarlo durante l'installazione o la rimozione del modulo di memoria.

   Accertarsi di non sollevare eccessivamente il foglio fino a staccarlo o piegarlo.

4. Toccare un oggetto metallico esterno per scaricare l'elettricità statica.

   Non toccare parti metalliche all'interno del computer VAIO.

5. Se non è disponibile uno slot libero, rimuovere il modulo di memoria correntemente installato. Tirare i fermi nella direzione indicata dalle frecce per sollevare il modulo da un angolo (1), quindi estrarlo nella direzione indicata dalla freccia (2).

6. Estrarre il nuovo modulo di memoria dal sacchetto antistatico.
7. Sorreggere il modulo di memoria per i bordi e farlo scorrere nell'apposito slot con l'estremità finale rivolta verso il basso, allineando la tacca sul modulo con la piccola sporgenza nello slot.

8. Sorreggere il modulo di memoria per i bordi e spingerlo finché non scatta in posizione, come mostrato nell'illustrazione.

   I fermi su entrambi i lati dello slot scattano in posizione per fissare il modulo. Non toccare i circuiti integrati (componenti neri) presenti sul modulo di memoria.

9. Rimontare lo sportello dell'alloggiamento dei moduli di memoria e fissarlo con le viti rimosse nel passaggio 3.
10. Installare la batteria e collegare tutti i cavi di connessione e le periferiche rimosse nel passaggio 1, quindi accendere il computer.
11. Verificare che la quantità di memoria di sistema risulti correttamente modificata.

    Se la quantità di memoria di sistema indicata è corretta, l'installazione del modulo di memoria è completata.

    Per verificare le informazioni di sistema, vedere Visualizzazione delle informazioni di sistema.

Vai all'inizio della pagina

### Argomento correlato

- Note sull'aggiunta e rimozione di moduli di memoria

Vai all'inizio della pagina