# Gebruikershandleiding

# Personal computer E-serieSVE14A3

## Internet

- Beveiligingssleutels voor Wi-Fi(R) (draadloos LAN)
  Een beveiligingssleutel is een beveiligingsprotocol voor versleuteling van gegevens die worden verzonden via Wi-Fi. De beveiligingssleutel wordt ook coderingssleutel of WEP-sleutel (Wired Equivalent Privacy) genoemd.
- Internetverbindingsservices
  De volgende soorten internetverbindingsservices zijn beschikbaar.
- Een bekabelde verbinding met het internet maken
  Voordat u het internet kunt gebruiken, moet u een abonnement nemen bij een internetprovider en de apparatuur configureren die u nodig hebt om uw VAIO-computer met het internet te verbinden.
- De webbrowser starten (WEB-knop) (modellen met een WEB-knop)
  U kunt de standaardwebbrowser starten door op de WEB-knop te drukken.
- De Wi-Fi(R)-standaard (draadloos LAN)
  Met Wi-Fi kan uw VAIO-computer draadloos verbinding maken met een netwerk.
- Wi-Fi(R)-communicatie (draadloos LAN) stoppen
  U kunt de Wi-Fi-communicatie als volgt stoppen.
- De Wi-Fi(R)-functie (draadloos LAN) uitschakelen
  U kunt de Wi-Fi-functie als volgt uitschakelen.
- Opmerkingen over het gebruik van de Wi-Fi(R)-functie (draadloos LAN)
  Lees de volgende voorzorgsmaatregelen voor correct gebruik voordat u de Wi-Fi-functie gebruikt.
- Wi-Fi(R)-communicatie (draadloos LAN) starten
  U moet eerst de Wi-Fi-communicatie tussen uw VAIO-computer en het toegangspunt (niet bijgeleverd) tot stand brengen.
- Het netwerk (LAN)
  Via het netwerk (LAN) kunt u uw VAIO-computer verbinding laten maken met internet en gegevens overdragen tussen de computer en andere apparaten.

Ga naar boven