# Guida dell'utente

# Personal computer Serie ESVE14A3

Stampa

## Cosa devo fare se il computer VAIO non si accende (la spia di accensione non diventa verde)?

- Accertarsi che tutti i cavi siano correttamente connessi ai dispositivi, ad esempio tra il computer VAIO e l'adattatore CA; l'adattatore CA e il cavo di alimentazione; e tra il cavo di alimentazione e la presa CA. Vedere Collegamento a una fonte di alimentazione.

- Se si collega il cavo di alimentazione del computer VAIO a una presa multipla dotata di interruttore, accertarsi che l'interruttore sia in posizione di accensione e che il cavo di alimentazione della presa multipla sia correttamente inserito nella presa CA.

- Se il computer VAIO non viene spento seguendo la procedura standard, il controller di alimentazione potrebbe venire interrotto a causa di un errore del programma.

  Scollegare tutti i cavi e le periferiche, ad esempio il cavo di alimentazione e il dispositivo USB, rimuovere la batteria e attendere circa cinque minuti. Quindi, reinserire questi elementi e accendere nuovamente il computer.

- Prima di utilizzare il computer VAIO per la prima volta, è necessario collegare il computer a una fonte di alimentazione con l'adattatore CA.

- Accertarsi di utilizzare l'adattatore CA Sony fornito in dotazione.

  Per motivi di sicurezza, utilizzare solo adattatori CA e batterie ricaricabili Sony originali forniti da Sony per il computer VAIO in uso.

- Accertarsi che la batteria sia installata correttamente.

- La batteria potrebbe essere scarica.

- Verificare che il computer VAIO non sia in modalità Ibernazione premendo il pulsante (Arresta (Power)) sul computer.

  Se si tiene premuto il pulsante (Arresta (Power)) per oltre quattro secondi, il computer si spegne.

- Se si sposta il computer VAIO direttamente da un luogo freddo a uno caldo oppure lo si utilizza in un luogo caratterizzato da un'elevata umidità, all'interno del computer potrebbe formarsi umidità.

  In tal caso, aspettare almeno un'ora prima di accendere il computer.

  Non utilizzare il computer in un luogo ad elevata umidità (umidità relativa superiore all'80%) poiché il computer potrebbe non funzionare correttamente.

Vai all'inizio della pagina