# Brugervejledning

# Personlig computer E-serienSVE14A3

Udskriv

## Om sikkerhedsnøglen til Wi-Fi(R) (trådløst LAN)

En sikkerhedsnøgle er en sikkerhedsprotokol til Wi-Fi, som krypterer de data, der sendes via Wi-Fi. Den kaldes også en krypteringsnøgle eller en WEP-nøgle (Wired Equivalent Privacy).

Sikkerhedsnøglen giver trådløse enheder, der har den samme nøgle, f.eks. et Wi-Fi-adgangspunkt og en computer, mulighed for at kommunikere med hinanden via Wi-Fi-netværket.

Sikkerhedsnøglen er som standard knyttet til hvert adgangspunkt. (Sørg for, at standardsikkerhedsnøglen er ændret for at beskytte dine data mod uautoriseret brug). Hvis du ikke kan finde standardsikkerhedsnøglen, kan du få hjælp i den brugervejledning, der fulgte med adgangspunktet.

Hvis du angiver en forkert sikkerhedsnøgle, skal du benytte følgende fremgangsmåde for at angive sikkerhedsnøglen igen.

1. Åbn amuletterne, og vælg amuletten Indstillinger (Settings). (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne).
2. Vælg (netværksikonet).
3. Højreklik på det ønskede netværk, og vælg Vis egenskaber for forbindelse (View connection properties).
4. Vælg fanen Sikkerhed (Security).
5. Indtast en sikkerhedskode i feltet Sikkerhedsnøgle til netværket (Network security key), og vælg OK.

Gå til toppen af siden

### Relateret emne

- Om Wi-Fi(R)-standarder (trådløst LAN)
- Start af Wi-Fi(R)-kommunikation (trådløst LAN)
- Om Wi-Fi(R)-funktionen (trådløst LAN)

Gå til toppen af siden