# Guide de l'utilisateur

# Ordinateur personnel Série ESVE14A3

Imprimer

## Que faire si je ne peux pas saisir certains caractères à l'aide de mon clavier ?

- Vérifiez si le témoin de verrouillage du pavé numérique est allumé ou éteint.

  S'il est allumé, vous pouvez saisir les chiffres imprimés sur chaque touche du clavier.

  S'il est éteint, vous pouvez saisir les lettres et les symboles imprimés sur chaque touche du clavier.

  Appuyez sur la touche Num Lk ou sur les touches Fn + Num Lk pour allumer ou éteindre le témoin. Voir la section Composants et commandes situés à l'avant pour l'emplacement.

- Vérifiez si le témoin de verrouillage des majuscules est allumé ou éteint.

  Lorsque ce témoin est allumé, les caractères apparaîtront en majuscules (ou en minuscules si vous appuyez sur la touche Shift).

  Lorsque le témoin est éteint, les caractères apparaîtront en minuscules (ou en majuscules si vous appuyez sur la touche Shift).

  Appuyez sur les touches Shift + Caps Lock pour allumer ou éteindre le témoin de verrouillage des majuscules. Voir la section Composants et commandes situés à l'avant pour l'emplacement.

Haut de la page