# Guía del usuario

# Ordenador Serie ESVE14A3

Imprimir

## ¿Qué debo hacer si no puedo escribir determinados caracteres con el teclado?

- Compruebe si el indicador luminoso de bloqueo numérico está encendido o apagado.

  Cuando el indicador luminoso está encendido, se pueden escribir los números impresos en las teclas.

  Si está apagado, se pueden escribir las letras y los símbolos de las teclas.

  Pulse la tecla Num Lk o las teclas Fn+Num Lk para encender o apagar el indicador luminoso de bloqueo numérico. Consulte Piezas y controles de la parte delantera para ver la ubicación.

- Compruebe si el indicador luminoso Caps Lock está encendido o apagado.

  Cuando el indicador luminoso está encendido, los caracteres escritos aparecerán en mayúsculas (o en minúsculas si también se mantiene pulsada la tecla Shift).

  Si el indicador está apagado, los caracteres escritos aparecerán en minúsculas (o en mayúsculas si también se mantiene pulsada la tecla Shift).

  Pulse las teclas Shift+Caps Lock para encender o apagar el indicador luminoso Caps Lock. Consulte Piezas y controles de la parte delantera para ver la ubicación.

Ir al principio de la página