# Руководство пользователя

# Персональный компьютер Серия ESVE14A3

Печать

## Запуск связи Wi-Fi(R) (беспроводная локальная сеть)

Можно установить связь Wi-Fi между компьютером VAIO и точкой доступа (не входит в комплект поставки).

Перед использованием Wi-Fi убедитесь, что точка доступа Wi-Fi включена и исправно работает.

1. Подключите точку доступа к компьютеру VAIO.

   Дополнительные сведения см. в Справка и поддержка (Windows Help and Support) (Открытие Справка и поддержка (Windows Help and Support)) и руководстве, прилагаемом к точке доступа.

2. Откройте панель чудо-кнопок и выберите чудо-кнопку Параметры (Settings). (Сведения о том, как открыть панель чудо-кнопок, см. в разделе Открытие панели чудо-кнопок.)
3. В правом нижнем углу выберите Изменение параметров компьютера (Change PC settings).
4. Выберите Беспроводной (Wireless) на левой панели экрана Параметры ПК (PC settings).
5. Измените Режим "в самолете" (Airplane mode) на Выкл (Off), а для настройки Wi-Fi в разделе Беспроводные устройства (Wireless devices) измените значение на Вкл. (On).
6. Откройте панель чудо-кнопок и выберите чудо-кнопку Параметры (Settings). (Сведения о том, как открыть панель чудо-кнопок, см. в разделе Открытие панели чудо-кнопок.)
7. Выберите (значок сети).
8. Выберите требуемую точку доступа и Подключиться (Connect).

   После того как соединение будет установлено, в поле выбранной беспроводной точки доступа отобразится Подключено (Connected).

   Если отобразится окно ввода ключа безопасности, введите соответствующий ключ и выберите ОК (OK). Более подробные сведения см. в разделе Общие сведения о ключе безопасности в сети Wi-Fi(R) (беспроводная локальная сеть).

   Обратите внимание, что ключ безопасности вводится с учетом регистра.

#### Проверка состояния подключения Wi-Fi

Откройте рабочий стол и переместите указатель мыши на значок (значок сети) в области уведомлений на рабочем столе для проверки состояния подключения Wi-Fi, например точки доступа, к которой в данный момент подключен компьютер VAIO.

Сведения о том, как открыть рабочий стол, см. в разделе Открытие Рабочий стол (Desktop).

#### Примечание

- Если модель поддерживает стандарты IEEE 802.11a/b/g/n и включена только функция Wi-Fi на частоте 2,4 ГГц, невозможно установить соединение между компьютером VAIO и точкой доступа беспроводной локальной сети, работающей на частоте 5 ГГц. Кроме того, если включена только функция Wi-Fi на частоте 5 ГГц, компьютер нельзя подключить к точке доступа Wi-Fi, работающей на частоте 2,4 ГГц.

  Если данная модель поддерживает только стандарты IEEE 802.11b/g/n, при отключенной функции Wi-Fi на частоте 2,4 ГГц установить соединение между компьютером и точкой доступа невозможно. Для таких моделей невозможно установить соединение между компьютером и точкой доступа Wi-Fi, работающей на частоте 5 ГГц.

- Перед началом обмена данными по Wi-Fi может потребоваться некоторое время для поиска точки доступа Wi-Fi и подключения к ней.

#### Совет

- Дополнительные сведения см. в разделе Справка и поддержка (Windows Help and Support) (Открытие Справка и поддержка (Windows Help and Support)) Режим "в самолете" (Airplane mode).

- При первом подключении компьютера VAIO к точке доступа путем ввода ключа безопасности она регистрируется на компьютере. При последующих подключениях вводить ключ безопасности не требуется.

В начало страницы

### См. также

- Общие сведения о стандартах Wi-Fi(R) (беспроводная локальная сеть)
- Прерывание соединения по Wi-Fi(R) (беспроводная локальная сеть)
- Примечания к использованию функции Wi-Fi(R) (беспроводная локальная сеть)
- Общие сведения о ключе безопасности в сети Wi-Fi(R) (беспроводная локальная сеть)

В начало страницы