# Podręcznik użytkownika

# Komputer osobisty seria ESVE14A3

Drukuj

## Jak można sprawdzić adres fizyczny (adres MAC) bezprzewodowej karty sieciowej wbudowanej w komputer VAIO?

- Jeśli w użytkowanym punkcie dostępowym włączone jest filtrowanie adresów MAC, należy zarejestrować adres MAC komputera VAIO na ekranie konfiguracji tego punktu. W przeciwnym razie komputer nie połączy się z punktem dostępowym.

  Otwórz okno Wiersz polecenia (Command Prompt), wprowadź polecenie „ipconfig /all”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Adres fizyczny (adres MAC) można znaleźć w polu Adres fizyczny (Physical Address) w obszarze Adapter Wi-Fi bezprzewodowej sieci LAN (Wireless LAN adapter Wi-Fi).

  Informacje, jak otworzyć Wiersz polecenia (Command Prompt) znajdują się w rozdziale Aplikacje (Apps), Ustawienia (Settings) lub Pliki (Files) — wyszukiwanie/uruchamianie.

Początek strony