# Gebruikershandleiding

# Personal computer E-serieSVE14A3

Afdrukken

## Wat moet ik doen als ik bepaalde tekens niet met het toetsenbord kan invoeren?

- Kijk of het Num lock-lampje brandt.

  Wanneer het indicatielampje brandt, kunt u de cijfers invoeren die op de toetsen zijn gedrukt.

  Wanneer het indicatielampje uit is, kunt u de letters en symbolen invoeren die op de toetsen zijn gedrukt.

  Druk op de Num Lk-toets of op de toetscombinatie Fn+Num Lk om het Num Lock-indicatielampje in of uit te schakelen. Zie Onderdelen en besturingselementen aan de voorzijde voor de locatie.

- Controleer of het Caps Lock-indicatielampje brandt.

  Wanneer het indicatielampje brandt, worden de tekens die u typt, weergegeven als hoofdletters (of als kleine letters wanneer u de Shift-toets ingedrukt houdt).

  Wanneer het indicatielampje niet brandt, worden de tekens die u typt, weergegeven als kleine letters (of hoofdletters als wanneer u de Shift-toets ingedrukt houdt).

  Druk op de toetscombinatie Shift+Caps Lock om het Caps Lock-indicatielampje in of uit te schakelen. Zie Onderdelen en besturingselementen aan de voorzijde voor de locatie.

Ga naar boven