# Käyttöopas

# Henkilökohtainen tietokone E-sarjaSVE14A3

Tulosta

## Akun asettaminen paikalleen

Akku asennetaan VAIO-tietokoneen akkulokeroon.

1. Sammuta VAIO-tietokone, kytke virtajohto ja kaikki kytkentäkaapelit irti ja sulje nestekidenäytön kansi.
2. Työnnä akun LOCK-lukitusvipu (1) avausasentoon.
3. Työnnä akkua vinosti akkulokeroon, kunnes akkulokeron molemmissa reunoissa olevat ulokkeet (1) napsahtavat akun sivujen koloihin (2).
4. Käännä akkua nuolen suuntaan ja työnnä akku paikalleen lokeroon, kunnes se napsahtaa paikalleen.
5. Lukitse VAIO-tietokoneen akku paikalleen työntämällä akun LOCK-lukituskytkin LOCK-asentoon.

#### Huomautus

- Varmista, että akun LOCK-lukituskytkin on LOCK-asennossa, ennen kuin käytät VAIO-tietokonetta. Jos tietokonetta käytetään lukitsematta akkua kunnolla, seuraavaa voi ilmetä: akku irtoaa tai tietokone ei käynnisty tai se sammuu yhtäkkiä.

Siirry sivun alkuun

### Aiheeseen liittyvää

- Akun lataaminen
- Akun käyttöön liittyviä huomautuksia

Siirry sivun alkuun