VAIO Gebruikershandleiding

Taak

# Wi-Fi(R)-communicatie (draadloos LAN) starten

U moet eerst de Wi-Fi-communicatie tussen uw VAIO-computer en het toegangspunt (niet meegeleverd) tot stand brengen.
Zorg dat het Wi-Fi-toegangspunt ingeschakeld is en werkt voordat u Wi-Fi gebruikt.

1. Verbind een toegangspunt met uw VAIO-computer.

Raadpleeg Windows Help en ondersteuning (Windows Help and Support) [Details] en de handleiding bij het toegangspunt voor meer informatie.

1. Open de charms [Details] en selecteer de Instellingen (Settings)-charm.

1. Selecteer Pc-instellingen wijzigen (Change PC settings) in de rechterbenedenhoek.

1. Selecteer Draadloos (Wireless) in het linkerdeelvenster van het venster Pc-instellingen (PC settings).

1. Wijzig Vliegtuigstand (Airplane mode) in uitgeschakeld (Off) en de instelling Wi-Fi onder Draadloze apparaten (Wireless devices) in Aan (On).

Hint

- Raadpleeg Windows Help en ondersteuning (Windows Help and Support) voor meer informatie over Vliegtuigstand (Airplane mode). [Details]

1. Open de charms [Details] en selecteer de Instellingen (Settings)-charm.

1. Selecteer (het netwerkpictogram).

1. Selecteer het gewenste toegangspunt en klik op Verbinden (Connect).

Nadat de verbinding tot stand is gebracht, verschijnt Verbonden (Connected) in het veld van het geselecteerde toegangspunt.
Als een venster voor invoer van een beveiligingssleutel [Details] verschijnt, voert u de beveiligingssleutel in en selecteert u OK.
Houd er rekening mee dat beveiligingssleutels hoofdlettergevoelig zijn.
Opmerking

- Als op modellen die zijn uitgerust met IEEE 802.11a/b/g/n alleen de 2,4 GHz Wi-Fi-functie is ingeschakeld, kan uw VAIO-computer geen verbinding maken met een 5 GHz Wi-Fi-toegangspunt. Als alleen de 5 GHz Wi-Fi-functie is ingeschakeld, kan de computer geen verbinding maken met een 2,4 GHz Wi-Fi-toegangspunt.
  Op modellen die zijn uitgerust met IEEE 802.11b/g/n kan, als de 2,4 GHz draadloze Wi-Fi-functie is uitgeschakeld, geen verbinding worden gemaakt met een toegangspunt. De computer kan dan ook geen verbinding maken met een 5 GHz Wi-Fi-toegangspunt.

- Het kan enige tijd duren voordat verbinding is gemaakt met een Wi-Fi-toegangspunt en de communicatie via Wi-Fi wordt gestart.

Hint

- Nadat u de verbinding tussen uw VAIO-computer en het toegangspunt tot stand hebt gebracht door de beveiligingssleutel in te voeren, wordt het toegangspunt geregistreerd in de computer. De volgende keer dat u verbinding maakt, hoeft u de beveiligingssleutel niet in te voeren.

## De status van een Wi-Fi-verbinding controleren

Open het bureaublad [Details] en plaats de muisaanwijzer op (het netwerkpictogram) in het systeemvak om de status van de Wi-Fi-verbinding te controleren, bijvoorbeeld het toegangspunt dat is verbonden met uw VAIO-computer.
Verwant onderwerp
De Wi-Fi(R)-standaard (draadloos LAN)
Wi-Fi(R)-communicatie (draadloos LAN) stoppen
Opmerkingen over het gebruik van de Wi-Fi(R)-functie (draadloos LAN)
Beveiligingssleutels voor Wi-Fi(R) (draadloos LAN)