VAIO-käyttöopas

Tehtävä

# Kynän pariston vaihtaminen
<Digitaalinen stylus-kynä-kynän sisältävät mallit>

Vaihda paristo, kun kynä (Digitaalinen stylus-kynä) alkaa toimia virheellisesti.
Jos päivittäinen käyttöaika on noin 4 tuntia, paristo täytyy todennäköisesti vaihtaa 18 kuukauden välein. Käytä LR61 (LR8D425) -alkaliparistoa.

1. Poista Takakorkki kynän varresta ja vedä paristo ulos.

1. Aseta paristo kynään +-puoli kohti kärkeä.

1. Kiinnitä Takakorkki takaisin.

Huomautus

- Älä irrota Takakorkki-kärkeä muuten kuin pariston vaihtamista varten.

- Poista paristo, jos kynää ei tulla käyttämään pitkään aikaan.

- Kynän kanssa ei saa käyttää ladattavia paristoja. Ladattavan pariston käyttäminen voi aiheuttaa pariston vuotamisen ja toimintahäiriön.

- Kun pariston teho laskee alhaiseksi, vaihda uusi paristo mahdollisimman pian. Tyhjentyneen pariston jättäminen kynään voi aiheuttaa pariston vuotamisen.

- Älä yritä ladata paristoa uudelleen.

- Katso toimitettu huolto-opas.