Guide de l'utilisateur VAIO

Tâche

# Utilisation du Pied à Bascule

Si vous utilisez un port LAN [Détails] ou un port moniteur [Détails], dépliez le pied à bascule.
Avec le bout du doigt, tirez doucement dans la direction de la flèche, comme indiqué ci-dessous.

## Si le pied à bascule est détaché

Refixez le pied à bascule comme décrit ci-dessous.

1. Alignez les trous du pied à bascule avec les charnières situées sur le fond de l'ordinateur.

1. Poussez le pied à bascule sur les charnières.