Guide de l'utilisateur VAIO

FAQ

#### Que faire si mon ordinateur VAIO ne se met pas sous tension (le témoin d'alimentation ne s'allume pas en vert) ?

- Vérifiez que tous les câbles sont correctement connectés aux périphériques, notamment entre votre ordinateur VAIO et l'adaptateur secteur, entre l'adaptateur secteur et le cordon d'alimentation, et entre le cordon d'alimentation et la prise secteur. [Détails]

- Si vous branchez le cordon d'alimentation de votre ordinateur VAIO sur une multiprise avec interrupteur, vérifiez que ce dernier est activé et que son cordon d'alimentation est correctement branché dans une prise secteur.

- Si vous n'éteignez pas votre ordinateur VAIO en utilisant la procédure normale, le contrôleur d'alimentation peut être suspendu à cause d'une erreur programme.
  Déconnectez tous les câbles et périphériques, comme le cordon d'alimentation et les périphériques USB, et poussez et maintenez le bouton d'arrêt de la batterie pendant trois à cinq secondes avec un objet fin et droit (comme un trombone).
  Attendez environ cinq minutes puis remettez tous les câbles et périphériques en place et mettez à nouveau l'ordinateur sous tension.

- Avant d'utiliser votre ordinateur VAIO pour la première fois, vous devez le brancher à une source d'alimentation à l'aide de l'adaptateur secteur.

- Veillez à utiliser l'adaptateur secteur fourni par Sony.
  Pour votre sécurité, utilisez uniquement l'adaptateur secteur de marque Sony fourni par Sony avec votre ordinateur VAIO.

- Le module batterie est peut-être déchargé.

- Assurez-vous que votre ordinateur VAIO n'est pas en mode Veille prolongée en appuyant sur le bouton (Marche/Arrêt (Power)) sur l'ordinateur.
  N'oubliez pas que si vous appuyez sur le bouton (Marche/Arrêt (Power)) et le maintenez enfoncé pendant plus de quatre secondes, l'ordinateur se mettra hors tension.

- Si vous transportez votre ordinateur VAIO directement d'un endroit froid à un endroit chaud ou si vous l'utilisez dans un emplacement où l'humidité est élevée, de la buée peut se condenser à l'intérieur de l'ordinateur.
  Dans ce cas, attendez au moins une heure avant de mettre l'ordinateur sous tension.
  N'utilisez pas l'ordinateur dans un endroit où l'humidité est élevée (humidité relative supérieure à 80 %) car cela peut provoquer des dysfonctionnements de l'ordinateur.