VAIO lietotāja rokasgrāmata

Uzdevums

# Par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) drošības atslēgu

Drošības atslēga ir Wi-Fi drošības protokols, kas kodē datus, kas pārraidīti pa Wi-Fi. To sauc arī par šifrēšanas atslēgu jeb WEP (Wired Equivalent Privacy) atslēgu.
Drošības atslēga ļauj bezvadu ierīcēm, kurām ir vienāda atslēga, piemēram, Wi-Fi piekļuves punktam un datoram, komunicēt savā starpā pa Wi-Fi.
Drošības atslēga tiek piešķirta katram piekļuves punktam pēc noklusējuma. (Pārliecinieties, ka noklusējuma drošības atslēga ir nomainīta, lai aizsargātu datus no nepilnvarotas izmantošanas.) Ja nevarat atrast noklusējuma drošības atslēgu, skatiet rokasgrāmatu, kas iekļauta piekļuves punkta komplektācijā.
Ja jūs ievadīsiet nepareizu drošības atslēgu, izpildiet šos soļus, lai atkārtoti ievadītu drošības atslēgu.

1. Atveriet viedpogu sadaļu [Detalizēta informācija] un izvēlieties viedpogu Iestatījumi (Settings).

1. Izvēlieties ikonu (tīkla ikona).

1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz nepieciešamā tīkla un izvēlieties opciju Skatīt savienojuma rekvizītus (View connection properties).

1. Izvēlieties cilni Drošība (Security) .

1. Ievadiet drošības atslēgu laukā Tīkla drošības atslēga (Network security key) un izvēlieties opciju Labi (OK).

Saistītās tēmas
Par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) standartiem
Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) komunikācijas startēšana
Piezīmes par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) funkcijas lietošanu