VAIO naudotojo vadovas

Nuoroda

# Palaikomi diskai
<Modeliai su optinių diskų įrenginiu>

Čia aprašomi laikmenų, kurias galima atkurti / įrašyti jūsų VAIO kompiuteriu, tipai.
Atsižvelgiant į įsigytą modelį, įrengtas optinių diskų įrenginys gali skirtis. Prieš naudodami patikrinkite specifikacijas.

## Modeliai su „DVD SuperMulti“ įrenginiu

Optinių diskų įrenginys palaiko toliau išvardytų laikmenų atkūrimą ir / arba įrašymą.

### Atkūrimas ir įrašymas

- CD-R/RW *1

- DVD-R/RW

- DVD+R/RW

- DVD+R DL (dvigubojo sluoksnio)

- DVD-R DL (dviejų sluoksnių)

- DVD-RAM *2*3

### Tik atkūrimas

- CD-ROM

- DVD-ROM

## „Blu-ray Disc(TM)“ įrenginys su „DVD SuperMulti“ turinčiais modeliais

Optinių diskų įrenginys palaiko toliau išvardytų laikmenų atkūrimą ir / arba įrašymą.

### Atkūrimas ir įrašymas

- CD-R/RW *1

- DVD-R/RW

- DVD+R/RW

- DVD+R DL (dvigubojo sluoksnio)

- DVD-R DL (dviejų sluoksnių)

- DVD-RAM *2*3

- BD-R SL (vienasluoksn.) / DL (dvisluoksn.), BD-RE SL/DL *4

- BD-R TL (trisluoksn.), BD-RE TL *5

### Tik atkūrimas

- CD-ROM

- DVD-ROM

- BD-ROM

## „Blu-ray Disc(TM)“ ROM įrenginys su „DVD SuperMulti“ turinčiais modeliais

Optinių diskų įrenginys palaiko toliau išvardytų laikmenų atkūrimą ir / arba įrašymą.

### Atkūrimas ir įrašymas

- CD-R/RW *1

- DVD-R/RW

- DVD+R/RW

- DVD+R DL (dvigubojo sluoksnio)

- DVD-R DL (dviejų sluoksnių)

- DVD-RAM *2*3

### Tik atkūrimas

- CD-ROM

- DVD-ROM

- BD-R SL (vienasluoksn.) / DL (dvisluoksn.), BD-RE SL/DL *4

- BD-ROM

*1 Duomenis įrašyti į „Ultra Speed“ CD-RW laikmenas nėra palaikoma.
*2 Optinių diskų įrenginys nepalaiko DVD-RAM kasečių. Naudokite neturinčius kasečių diskus ar diskus su nuimama kasete.
*3 Duomenų įrašymas į vienpuses DVD-RAM laikmenas (2,6 GB), suderinamas su DVD-RAM 1.0 versija, nepalaikomas.
DVD-RAM 2.2 versijos / 12X-SPEED DVD-RAM 5.0 redakcijos laikmenos nepalaikomos.
*4 „BD-RE Disc“ laikmena 1.0 versijos formatu ir „Blu-ray Disc“ laikmena su kasete nepalaikomos.
*5 Pasiekiama, kai optinių diskų įrenginys palaiko BDXL(TM) laikmeną.
Kai kurios programos gali nepalaikyti BD-R TL/BD-RE TL laikmenos atkūrimo ir / arba įrašymo, o iš anksto įdiegtos programos skiriasi – tai priklauso nuo įsigyto modelio. Daugiau informacijos žr. su programomis pridėtuose žinyno failuose.
Kiti leistuvai gali nepalaikyti BD R TL/BD-RE TL laikmenos, kurioje įrašėte duomenis VAIO kompiuteriu, atkūrimo. Įsitikinkite, kad jūsų leistuvas palaiko BD R TL/BD-RE TL laikmeną.
Pastaba

- Jūsų optinių diskų įrenginys gali nepalaikyti kai kurių laikmenų įrašymo ar atkūrimo.

- Jūsų optinis diskų įrenginys negali įrašyti 8 cm disko.

- Jūsų optinių diskų įrenginys palaiko tik apvalius diskus. Nenaudokite kitokios formos (žvaigždės, širdelės, kortelės ir t. t.) ar pažeistų diskų, nes galite sugadinti VAIO kompiuterį.

- „DVD-Video“ formato duomenis galima įrašyti į DVD+R (vienasluoksnes ar dvisluoksnes), DVD+RW / DVD-R (vienasluoksnes ar dvisluoksnes) ir DVD-RW laikmenas. „DVD-Video“ įrašo formato duomenys gali būti įrašomi į DVD-R (vienasluoksnes ar dvisluoksnes), DVD-RW ir DVD-RAM laikmenas. Įrašomos laikmenos skiriasi, atsižvelgiant į naudojamą įrašymo programą. Jei reikia daugiau informacijos, vadovaukitės į programą įtrauktu žinyno failu.

- Rekomenduojama naudoti „Sony“ prekės ženklo laikmenas: DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, CD-R, CD-RW, BD-R ar BD-RE.

- Negalite įrašyti duomenų į DVD-RW laikmenas (6x greičiu), jei jūsų optinių diskų įrenginys nepalaiko DVD-RW laikmenų įrašymo 6x greičiu.

- Negalite įrašyti duomenų į DVD+RW laikmenas (8x greičiu), jei jūsų optinių diskų įrenginys nepalaiko DVD+RW laikmenų įrašymo 8x greičiu.

- Jūsų VAIO kompiuteris yra sukurtas atkurti diskus, atitinkančius kompaktinio disko (CD) standartą. „DualDiscs“ ir kai kurie muzikos diskai, užkoduoti autorių teisių apsaugos technologijomis, neatitinka CD standarto. Todėl tokie diskai gali būti nesuderinami su jūsų kompiuteriu.

- Prieš įsigydami jau įrašytus ar naujus diskus, atkuriamus VAIO kompiuteriu, atidžiai perskaitykite ant pakuotės esančias pastabas, ar atkūrimas ir įrašymas yra suderinami su jūsų kompiuterio optiniu diskų įrenginiu. „Sony“ NEGARANTUOJA VAIO optinio diskų įrenginio suderinamumo su diskais, kurie neatitinka CD, DVD, ar „Blu-ray Disc“ standartų. NAUDOJANT NETINKAMUS DISKUS, VAIO KOMPIUTERIUI GALI BŪTI PADARYTA NEPATAISOMA ŽALA ARBA GALI SUTRIKTI PROGRAMOS, TAD SISTEMA GALI UŽSTRIGTI.
  Norėdami sužinoti apie diskų formatus, susisiekite su iš anksto įrašyto disko leidėju ar įrašomojo disko gamintoju.

- VAIO kompiuteris turi būti prijungtas prie interneto, kad galėtų atkurti DVD-RW, DVD-RAM DVD-R (vienasluoksnes ar dvisluoksnes) laikmenas, suderinamas su įrašomųjų laikmenų turinio apsaugos (angl. „Content Protection for Recordable Media“, CPRM) standartu.

- Kad būtų galima įrašyti, redaguoti ar atkurti autorių teisėmis apsaugotą turinį, „Blu-ray Disc“ laikmenoms taikoma išplėstinės prieigos prie turinio sistemos (angl. „Advanced Access Content System“, AACS) technologija. Norėdami nepertraukiamai naudotis „Blu-ray Disc“ laikmena, turite atnaujinti AACS raktą.

- AACS raktą atnaujinti galima internetu. Sekite pranešimo, vaizduojamo naudojamoje įrašymo, redagavimo ar atkūrimo programoje, nurodymus. Neatnaujinus AACS rakto gali būti, kad negalėsite įrašyti, redaguoti ar atkurti autorių teisių saugomo turinio.
  Norėdami įrašyti, redaguoti ar atkurti autorių teisių nesaugomą turinį, AACS rakto galite neatnaujinti. Galite atnaujinti „Blu-ray Disc“ įrašymo ar atkūrimo programos, įdiegtos VAIO kompiuteryje, AACS raktą penkerius metus po įsigijimo. Vėliau apie atnaujinimą informuosime palaikymo svetainėje.

- Kai kuriam DVD ir „BD-ROM Disc“ laikmenų turiniui reikalingi regioniniai parametrai. Jeigu optinių diskų įrenginio regioninis parametras nesutampa su disko regiono kodu, atkurti neįmanoma.

- Jeigu jūsų išorinis ekranas suderinamas su didelio pralaidumo skaitmeninio turinio apsaugos (angl. „High-bandwidth Digital Content Protection“, HDCP) standartu, „Blu-ray Disc“ laikmenose esančio autorių teisių apsaugoto turinio HDMI ryšiu atkurti ar peržiūrėti negalėsite.

- Kai kurių „Blu-ray Disc“ turinys vaizdo išvestį gali apriboti iki standartinės raiškos arba neleisti analoginės vaizdo išvesties.

Susijusi tema
Apie regionų kodus<Modeliai su optinių diskų įrenginiu>