VAIO lietotāja rokasgrāmata

Uzdevums

# Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) komunikācijas startēšana

Varat izveidot Wi-Fi saziņu starp VAIO datoru un piekļuves punktu (nav iekļauts komplektācijā).
Pirms izmantot Wi-Fi, pārliecinieties, ka Wi-Fi piekļuves punkts ir ieslēgts un darbojas.

1. Izveidojiet VAIO datora savienojumu ar piekļuves punktu.

Plašāku informāciju skatiet rokasgrāmatā, kas ir iekļauta piekļuves punkta komplektācijā, kā arī sadaļā Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support) [Detalizēta informācija].

1. Atveriet viedpogu sadaļu [Detalizēta informācija] un izvēlieties viedpogu Iestatījumi (Settings).

1. Apakšējā labajā stūrī izvēlieties opciju Mainīt datora iestatījumus (Change PC settings).

1. Ekrāna Datora iestatījumi (PC settings) kreisajā stūrī izvēlieties opciju Bezvadu (Wireless).

1. Mainiet opcijas Lidmašīnas režīms (Airplane mode) iestatījumu uz Izslēgt (Off) un opcijas Wi-Fi iestatījumu sadaļā Bezvadu ierīces (Wireless devices) uz Ieslēgt (On).

Padoms

- Plašāku informāciju par opciju Lidmašīnas režīms (Airplane mode) skatiet sadaļā Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support). [Detalizēta informācija]

1. Atveriet viedpogu sadaļu [Detalizēta informācija] un izvēlieties viedpogu Iestatījumi (Settings).

1. Izvēlieties ikonu (tīkla ikona).

1. Izvēlieties nepieciešamo piekļuves punktu un pēc tam izvēlieties opciju Izveidot savienojumu (Connect).

Pēc savienojuma izveides izvēlētā bezvadu piekļuves punkta laukā tiek parādīts statuss Savienojums izveidots (Connected).
Ja tiek parādīts drošības atslēgas ievades logs [Detalizēta informācija], ievadiet nepieciešamo drošības atslēgu un izvēlieties opciju Labi (OK).
Ņemiet vērā, ka drošības atslēgas ir reģistrjutīgas.
Piezīme

- Ja modeļos ar IEEE 802.11a/b/g/n standartam atbilstošu aprīkojumu ir iespējota tikai 2,4 GHz Wi-Fi funkcija, VAIO datorā nevarēs izveidot savienojumu ar 5 GHz Wi-Fi piekļuves punktu. Līdzīgi iepriekš aprakstītajam, ja ir iespējota tikai 5 GHz Wi-Fi funkcija, datorā nevarēs izveidot savienojumu ar 2,4 GHz Wi-Fi piekļuves punktu.
  Ja modeļos ar IEEE 802.11b/g/n standartam atbilstošu aprīkojumu ir atspējota 2,4 GHz Wi-Fi funkcija, datorā nevarēs izveidot savienojumu ar piekļuves punktu. Kā arī dators nevar pieslēgties 5 GHz Wi-Fi piekļuves punktam.

- Wi-Fi piekļuves punkta atrašana un savienojuma izveide ar to var ilgt kādu laiku, pirms tiks uzsākta saziņa, izmantojot tehnoloģiju Wi-Fi.

Padoms

- Kad, ievadot drošības atslēgu, VAIO datorā izveidojat savienojumu ar piekļuves punktu, šis piekļuves punkts tiek reģistrēts datorā. Drošības atslēga turpmākajiem pieslēgumiem nav jāievada.

## Lai pārbaudītu Wi-Fi pieslēguma statusu

Atveriet darbvirsmu [Detalizēta informācija] un darbvirsmas paziņojumu apgabalā novietojiet peles kursoru virs ikonas (tīkla ikona), lai pārbaudītu Wi-Fi savienojuma statusu, piemēram, lai noskaidrotu piekļuves punktu, ar kuru pašreiz ir izveidots VAIO datora savienojums.
Saistītās tēmas
Par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) standartiem
Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) komunikācijas apturēšana
Piezīmes par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) funkcijas lietošanu
Par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) drošības atslēgu