VAIO korisnički priručnik

Zadatak

# O bezbednosnom ključu za Wi-Fi(R) (bežična LAN mreža)

Bezbednosni ključ je bezbednosni protokol za Wi-Fi mrežu kojim se šifruju podaci koji se prenose preko Wi-Fi mreže. Takođe se naziva enkripcioni ključ ili WEP (Wired Equivalent Privacy - privatnost ekvivalentna privatnosti kod žičanih veza) ključ.
Bezbednosni ključ omogućava da bežični uređaji koji imaju isti ključ, kao što su Wi-Fi pristupna tačka i računar, međusobno komuniciraju preko Wi-Fi mreže.
Bezbednosni ključ se podrazumevano dodeljuje svakoj pristupnoj tački. (Uverite se da je podrazumevani bezbednosni ključ promenjen da biste podatke zaštitili od neovlašćenog korišćenja.) Ako ne možete da pronađete podrazumevani bezbednosni ključ, pogledajte uputstvo koje ste dobili uz pristupnu tačku.
Ako unesete pogrešan bezbednosni ključ, pratite sledeće korake za ponovni unos bezbednosnog ključa.

1. Otvorite dugme [Detalji] i izaberite dugme Postavke (Settings).

1. Izaberite (ikona mreže).

1. Kliknite desnim tasterom miša na željenu mrežu i izaberite Prikaz svojstava veze (View connection properties).

1. Izaberite karticu Bezbednost (Security) .

1. Unesite bezbednosni ključ u polje Bezbednosni ključ za mrežu (Network security key) i izaberite U redu (OK).

Srodne teme
O Wi-Fi(R) (bežična LAN mreža) standardima
Pokretanje Wi-Fi(R) (bežična LAN mreža) komunikacije
Napomene o korišćenju Wi-Fi(R) (bežična LAN mreža) funkcije